	보 도 자 료
	보도일시		2011년 11월 18일(금) 석간(11.18. 06:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	한국환경산업기술원 녹색기술개발실			최성수 실장/ 윤영훈 전문위원
					02-380-0331 / 0345
	배포일시			2011. 11. 16.(수) / 총 11매

스마트형 온실가스 배출 감시·제어 시스템 국내 개발

◇ 온실가스 배출량 및 에너지·전력소비량이 한 눈에‥‘탄소경영의 새 장’

◇ 15층 빌딩 기준, 연간 450여 톤의 온실가스 감축 및 약 5천만 원의 전력요금 절감

◇ 자발적 에너지·전력량 낭비요인 분석 및 절감 가능

□ 누구나 온실가스 배출량과 에너지 및 전력 소비량을 수시로 확인하며 탄소경영을 할 수 있는 시스템이 국내에서 개발됐다.

□ 한국환경산업기술원은 온실가스 배출과 에너지 및 전력 사용량을 동시에 측정하고 원격 제어할 수 있는 기후변화대응의 핵심시스템을 성공적으로 개발하였다고 18일 밝혔다.

○ 이 시스템은 환경부와 기술원에서 추진한 바 있는 차세대 핵심환경기술개발사업(’01년~’10년)의 일환으로 연구 주관기관인 ㈜에코센스(대표 권동명)에서 ‘08년부터 ’11년까지 3년간 연구비를 지원받아 개발되었다.

- 기업과 공공건물 및 대형빌딩은 물론 가정에도 간편하게 설치 가능하며, 온실가스 배출 감축과 에너지·전력낭비 최소화를 한 번에 할 수 있어 1석3조다.

□ 이번에 개발된 이 시스템을 이용하면 언제 어디서든 원하는 시점에 온실가스 배출량과 에너지·전력소비량을 구체적인 수치로 한눈에 파악할 수 있다.

○ 누구나 손쉽게 온실가스 배출 감축, 전력·에너지 절약계획을 세우고 실천하는 탄소경영을 할 수 있어, 기업과 공공시설을 중심으로 빠른 속도로 확산되고 있다.

※ ‘11년 11월 현재 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시 등 14개소의 공공기관 및 지자체, (주)효성, 두산중공업, KT, 기아자동차, 한국도로공사 등 69개의 일반기업, 롯데마트, 용평리조트와 같은 대형건물 및 유통업체 4개소에 시범 설치

○ 에너지 위기에 처해 있는 국제 사회에서도 이 기술의 기능과 성능에 깊은 관심을 보이고 있다.

□ 무단선․무정전 설치가 가능하여 공사비용과 시간을 획기적으로 절감할 수 있다.

○ 기존 계측기를 설치하려면 빌딩 혹은 사업장의 전체 전력을 차단하기 위하여 전선을 자르거나 설비운전을 중단하여야 하지만, 신 시스템은 단선이나 정전 없이 손쉽게 설치하고, 사업장 등을 이전할 때도 얼마든지 재이용할 수 있다.

□ 또한, 무선 송수신기능이 개발됨으로써 기존대비 50% 이상 비용과 시간을 획기적으로 단축시킬 수 있게 되었다.

○ 기존에는 데이터를 수집하거나 에너지원을 제어하려면 유선 송수신공사를 해야 해 많은 비용과 시간이 소요되었다.

- 국내·외 많은 기업들이 전력 및 에너지 측정 장치를 개발하여 판매하고 있으나 대부분 측정에만 국한되어 있고 분석을 위한 데이터가 수집이 되지 않거나, 수집이 되더라도 유선에 의존하고 있어 공사비용 및 시간이 많이 소요되는 단점이 있었다.

○ 더불어, 무선 송수신기능으로 외부에서도 스마트폰 등으로 데이터를 수시로 확인할 수 있어 낭비가 되는 전기 또는 에너지를 차단할 수 있다는 특징이 있다.

□ 무엇보다, 이번 개발한 스마트형 시스템을 이용하면 탄소경영의 주요 지표인 온실가스 배출 및 전력 소비를 18% 이상 줄일 수 있다.

○ 누구나 스스로의 탄소배출량 및 전력 소비를 확인할 수 있어 어떻게 하면 즉각적으로 온실가스 배출 저감 및 에너지․전력낭비 최소화가 가능할지 파악 가능하다.

○ 야근 및 철야 근무 시 개인조명으로 대체, 심야시간 공조팬 가동 중지 및 개인 환기로 전환, 과도한 에어콘 가동 감축 등 제2의 전사적 에너지 절약운동과 연계 가능하며, 이 경우 연간 약 450톤의 온실가스 감축 및 약 5천만 원의 전력비용 절감이 가능하다.

※ 15층 건물 설치 기준, 세부내용 [붙임 5] 참조

※ 탄소 배출량 1톤을 줄이면, 20년생 잣나무 60그루를 심는 것과 같으며, 전기는 약 2,400KWh를 절감(약 220,000원 절약)하고, 자동차 휘발유로는 470L를 절감(약 800,000원 절약)하는 효과가 있음

□ 연구개발 주관기관인 ㈜에코센스 권동명 대표는 “이 시스템은 국제수준의 인벤토리 구축뿐만 아니라 배출권 거래제도 및 목표관리제 등 저탄소녹색성장에 필요한 핵심기술로써 이미 국내특허를 획득했으며 해외특허도 출원한 상태”라며 ”우리나라의 녹색성장에 기여하는 것은 물론 해외에서도 인정받을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

※ 문의처 : 한국환경산업기술원 윤영훈 전문위원 ☎ 02-380-0345

(주)에코센스 권동명 대표이사       ☎ 010-6396-9401

□ 붙임 : 1. 스마트형 온실가스 배출 감시·제어 시스템 사진. 1부.

2. 스마트형 온실가스 배출 감시·제어 시스템 개요. 1부.

3. 국내·외 시판 에너지 계측장치 현황. 1부.

4. 무선 전력 및 에너지 계측 장치 성능 비교. 1부.

5. 온실가스배출 및 전력소비 저감사례. 1부.

[붙임 1}

스마트형 온실가스 배출 감시·제어 시스템 사진

[붙임 2}

스마트형 온실가스 배출 감시·제어 시스템 개요

[붙임 3}

국내·외 시판 에너지 계측장치 현황

제작사/장치	외형	통신방식	설치의 용이성	시스템 호환성
L사 / 디지털 전력량계		무선 미지원	설치 용이	호환
O사 / 빌딩 전용 콘센트용 디지털 전력량계		유선 및 무선(RF)	고정형만 지원 기존건물 설계변경 필요	호환
P사 / 전자식 전력량계		무선 미지원	설치 용이	호환
D사 / 엘카 스마트 전자분전반		원격검침 미지원	고정형	미지원
N사 / 스마트미터		Mesh RF, PLC, CDMA 지원	단상만 지원	호환
L사 / 원격검침시스템 (AMRS)		전용선 및 전력선 무선 미지원	-	호환
P사 / AMR 시스템		RS485, RS232 무선 미지원	-	생산업체 장치만 호환

[붙임 4}

무선 전력 및 에너지 계측 장치 성능 비교

구분	제조사		성능비교
	E사 (ES-WCTZ)	LEM사 (Wi-LEM)	E사	LEM사	비고
용도	전력사용량 모니터링	전력사용량 모니터링	○	○
디자인	외관및 디자인	외관 및 디자인	○	◎
설치형태	1부하 1설치	1부하 1설치	○	○
설치방식	분할형CT/ 다부하 1PT (무정전설치가능)	분할형CT/ 1부하 1PT (무정전설치가능)	◎	O	하나의 PT선을 도출하여 여러 장치에 연결 가능
계측기(Tx) 무선지원	Zigbee/Bluetooth	Zigbee	◎	○
계측기(Tx) 유선지원	RS485	무	○	○	모니터링 장치에서 직접 유선호환
데이터수집	게이트웨이 (무선→유선)	게이트웨이(무선→유선)	◎	O
게이트웨이 네트웍 지원	Zigbee→Ethernet,485	Zigbee →RS232	◎	○	•Ethernet : DB로 무변환 데이터전송 •RS232: 데이터전송시 변환기필요
정밀도	0.3Class(0.3%)	1Class(1%)	◎	○
단상 전용장치	유	무	○	○	삼상장치로단상계측이가능하나 불필요하게비용이높음

◎: 우수

[붙임 5}

온실가스배출 및 전력소비 저감사례

※ 15층 건물 기준

< 스마트형 온실가스 배출 감시·제어 시스템 설치 전▪후 비교>

(단위 : 배출량(kg.CO2), 전력량(KWh))

측정지점 (분배전반)	설치전		설치후		저감량
	배출량	전력량	배출량	전력량	배출량	전력량
F1(코일팬)	0.756	1.604	0.546	1.157	0.211	0.447
L1 : 전등1	35.582	75.450	4.319	9.159	31.263	66.291
L2 : 전등2	9.755	20.685	2.498	5.296	7.257	15.389
P1 : 증설판넬	0	0	0		0	0
R1 : 전열1	2.993	6.347	4.384	9.296	1.391	2.949
R2 : 전열2	11.98	25.403	16.271	34.502	4.291	9.099
R3 : 전열3	0.075	0.160	0.075	0.160	0	0
R4 : 전열4	14.424	30.586	17.223	36.521	2.799	5.935
R5 : 전열5	9.207	19.522	7.434	15.764	1.772	3.758
R6 : 전열6	1.867	3.958	1.621	3.437	0.246	0.521
메인	96.488	204.597	96.488	204.597	0	0
에어컨1	0	0	0	0	0	0
에어컨2	1.883	3.992	0	0	1.883	3.992
에어컨3	0.148	0.313	0	0	0.148	0.313
실내전원	0.29	0.614	0.29	0.614	0	0
합계	185.448	393.231	151.149	320.503	34.299	72.728
저감율(%)					18

※ 측정기간 : 설치 전 (‘10.09.14~16) 설치 후(’10.09.28~30)

<시스템 활용으로 가능한 주요 저감 활동 및 경제효과>

주요 저감 활동

1. 심야 근무자는 전체조명을 소등하고 개인조명을 사용

2. 중앙 공조팬을 중지하고 자연 및 개인 환기 실시

3. 에어컨의 과다사용 중지 / 플러그 등 분리

연간

CO2

저감량 및

효과

전 사업장 적용시 연간 약 453톤의 CO2 저감으로 20년생 잣나무를 약 90,520그루 심는 효과

(전사업장 적용 시 연간 CO2 저감량)

적용사업장 면적 : 474.63㎡, 적용가능 사업장 면적 : 4,804.57㎡ × 15F = 72,068.55㎡

[eqn: {34.299kg} over {3일} TIMES {365일} over {1년} TIMES {5일} over {7일} TIMES {72,068.55㎡} over {474.63㎡} `=452,601kg/년`]

(전사업장 적용 시 연간 잣나무 식재 효과)

20년생 잣나무 1그루당 5kg의 CO2 저감

[eqn: 452,601kg`÷` {1그루} over {5kg} `=`90,520그루]

연간

전력량

저감 및 경제효과

전 사업장 적용 시 연간 약 959,701kWh의 전력량, 약 5,229만원의 전력요금 절약으로 연간 약 3,570,979ℓ의 휘발유사용량 저감 효과

(전사업장 적용 시 연간 저감 전력량)

조건 : 산업용(갑), 계약전력 8900kWh, 역률90%

적용사업장 면적 : 474.63㎡, 적용가능 사업장 면적 : 4,804.57㎡ × 15F = 72,068.55㎡

[eqn: {72.728kWh} over {3일} TIMES {365일} over {1년} TIMES {5일} over {7일} TIMES {72,068.55㎡} over {474.63㎡} `=959,701kWh/년]

(전사업장 적용 시 연간 저감 예상 금액)

적용사업장 3일 절감액 :  21,431원 – 17,467원 = 3,964원, 주5일 기준

[eqn: {3,964원} over {3일} TIMES {365일} over {1년} TIMES {5일} over {7일}TIMES {72,068.55㎡} over {474.63㎡} = 52,294,682원/년]

(전사업장 적용 시 연간 휘발유 절감효과)

전력발열량 : 2,150Kcal/kWh, 휘발유발열량 : 8,000Kcal/ℓ 기준

[eqn: {959,701kWh} over {1년} TIMES {8,000Kcal} over {2,150Kcal`} `=`3,570,979 LITER /년]

[붙임 6}

에너지 통합관리 시스템 도입사례

기업	기업개요	도입효과
DuPoint	•농업가정용,건설,운송,어페럴등 광범위한 제품 제조업체	•90년이후온실가스배출량68%감축 •생산성은35%증가
3M	•산업용제품,의료,안전,전자,건설,전력및통신,사무용품등 광범위한제품제조업체 •세계적으로 136개소 제조시설	•에너지원단위27%감축(‘00~’02) •2005년까지 목표를 20% 초과달성
Frio-Lay	•스낵제조업체 •연간 에너지비용 $1억이상으로 예산의 2%차지	•02년까지’99대비 물21%,연료11%, 전기12%감축 •04년까지 내부수익 30%달성(‘04)
C&AFloorcoverings	•상업용 카페트 제조업체 •연간 에너지 사용 비용이 $2백만(04)	•’04∼06년 연간 천연가스 사용량 10%절감 •연간 $69,700 에너지비용 감소 및 설비수명 증대
SOLUTIA	•영국의 화학제조 회사로action Energy와 파트너쉽 •연간 에너지비용 ￡2.5million	•2000년 에너지소비량 13%감소 및 연간 에너지 비용￡350,000절감 •04년까지의 에너지 소비 33% 감축 및 다량의‘carbonsaving’판매(￡11/tonne)
The Univ.of Sheffield	•70 여개 건물, 2만명의 학생과 5첨명의 교직원 교육시설 •연간 에너지 및 수도비용 ￡3.5million	•초기 3년간 에너지 및 수도소비량 10%감소 •물절약 프로젝트 완료후,학생 1인당 수도소비량28%감소
NRM(Th National Railway Museum)	•영국의 기차관련 박물관(연간 약 80만명의 방문객) •에너지비용 약 13만파운드	•95년부터 EMS를 비롯한 신재생에너지사용,열병합발전기 등 도입 •연간 23%의 에너지비용 감소
UnitedCo-op	•영국의 약 942개 슈퍼마켓 편의점,건강아울렛 등의 연합체 •연간 가전기 사용비용 80만 파운드	•에너지 절약프로그램 실천 • 2백만파운드 이상 절약