보도자료 2011년 11월 14일(월)	녹색성장위원회	녹색기술과(02-735-2362)
	교육과학기술부	원천연구과(02-2100-6835)
	농림수산식품부	과학기술정책과(02-500-2446)1
	지 식 경 제 부	산업기술정책과(02-2110-5176)
	환 경 부	녹색기술경제과(02-2110-6725)
	국 토 해 양 부	연구개발담당관(02-2110-8132)
’11.11.15(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.	배 포	관계부처 공동

제3회 ｢국가녹색기술대상｣,‘올해의 녹색기술’ 15개 선정

- 대통령상에 (주)경동세라텍의 ｢고효율 보온 단열재｣ 기술 등 9개 시상

□ 정부는 11월 15일(화) 신라호텔에서 김황식 국무총리, 양수길 녹색성장위원회 위원장 등 120여명이 참석한 가운데「제3회 국가녹색기술대상」시상식을 개최하여 저탄소 녹색성장을 선도할 ‘올해의 녹색기술’ 15개를 선정․발표함

ㅇ 금년에는 ‘고효율 산업용 단열재’ 기술을 개발한 (주)경동세라텍이 대통령상을 수상하고,

ㅇ 현대자동차(주)「풀타입 병렬형 HEV」․(주)하이레벤「고출력 태양광 기술」․초고속 전동기 개발팀(한국과학기술연구원/충남대학교/경주전장(주))「초고속 전동기 기술」이 국무총리상을 수상하는 등 총 9개(대통령상 1, 국무총리상 3, 장관상 5)의 우수기술이 수상함

* 국가녹색기술대상 : 5대 기술분야(신재생에너지 개발, 에너지 고효율화, 산업․공간의 녹색화 기술, 환경보호․자원순환 기술, 녹색 융․복합 기술)에서 기술수준이 높고 저탄소․환경지속성에 대한 기여도가 큰 우수기술을 선정․시상

※ 참고3 : 제3회 국가녹색기술대상 내용 및 선정결과

□ 대통령상을 수상하는 ‘고효율 산업용 단열재’는 일반 퍼라이트 단열재에 비해 단열성능을 획기적으로 향상시킨 기술로,

ㅇ 중화학 산업에 사용되는 보온 단열재를 대체할 경우 2020년 산업부문의 온실가스 배출량의 약 8.45%(455백만 CO2톤)를 절감시키는 효과가 있을 것으로 평가

ㅇ 특히, 동 기술을 개발한 (주)경동세라텍은 중소기업 최초로 대통령상을 수상하여 중소기업도 충분히 경쟁력을 가질 수 있음을 보여 주었다는 점에서 의미가 있음

□ 금년에는 예년에 비해 신청건수가 늘어나 159개 기술이 참여함으로써 18:1의 높은 경쟁률을 보였으며,

ㅇ ‘올해의 녹색기술’은 기술의 경제성, 녹색성장의 기여도,  등을 종합적으로 고려하여 선정되었음

□ 정부는 2020년까지 세계 7대 녹색강국 진입을 목표로 녹색기술 R&D 투자를 `12년까지 `08년 대비 2배로 확대(3조원)하는 등 녹색기술을 적극 육성할 계획임

참고1		행사 개최 계획(안)

시상식 개요

ㅇ 일시 / 장소 : ’11.11.15(화) 18:00~20:00/신라호텔 영빈관 루비홀

ㅇ 참석자 : 국무총리, 녹색위 위원장, 국과위 위원장, 녹색성장기획관, 주최부처 차관 등 120명 내외

ㅇ 시상내용 : 대통령상(1점), 국무총리상(3점), 장관상(5점) 시상하고 올해의 녹색기술 지정서(시상기술 포함 15점) 수여

※ 주최/주관 : 녹색위, 교과부, 농식품부, 지경부, 환경부, 국토부/한국산업기술진흥협회, 매일경제신문

행사일정

시 간	행사내용	비 고
17:45~18:00('15)	식전 환담(주요 귀빈 및 수상기관 대표)	귀빈실
18:00~18:05('5)	개회 및 국민의례/내빈소개	사회자
18:05~18:10('5)	환영사	녹색위 위원장
18:10~18:15('5)	《제3회 국가녹색기술대상 시상 - 1부》
	․경과보고	산기협 부회장
	․대통령상(1점), 국무총리상(3점)	국무총리
18:15~18:20('5)	축사	국무총리
18:20~18:25('5)	휴식시간	국무총리 퇴장
18:25~18:40('15)	《제3회 국가녹색기술대상 시상 - 2부》
	․장관상(5점)	5개 부처 차관
	․매경, KB국민은행 특별상	매경·MBN 회장, 국민은행장
	․올해의 녹색기술 지정서 수여(15점)	녹색위 위원장
18:40~18:45('5)	격려사	국과위 위원장
18:45~18:55('10)	주관/후원사 인사말	매경·MBN 회장, 국민은행장
18:55~19:00('5)	수상기업(대통령상) 소감발표 및 기술소개
19:00~19:05('5)	기념촬영	주요내빈 및 수상자
19:05~20:00('55)	축하공연 및 만찬	BH 격려사, 건배제의 등

참고2		주요 참석자 명단

구분	성명	소속기관 및 직위
정부	김황식	국무총리
	김상협	청와대 녹색성장기획관
	김도연	국가과학기술위원회 위원장
주최	양수길	녹색성장위원회 위원장
	김창경	교육과학기술부 차관
	윤상직	지식경제부 차관
	윤종수	환경부 차관
	이상길	농림수산식품부 차관
	김희국	국토해양부 차관
	주형환	녹색성장위원회 녹색성장기획단장
주관	장용성	매경․MBN 주필
	박종용	한국산업기술진흥협회 부회장
후원	민병덕	KB국민은행장
수상기관 등	문길주	한국과학기술연구원 원장
	엄영준	(주)경동세라텍 사장
	이기상	현대자동차 상무이사
	유상필	(주)하이레벤 대표이사
	정순문	삼성전자 상무
	장재원	한국전력공사 전력연구원장
	김승수	금호석유화학 중앙연구소 전무
	양두영	LG이노텍(주) 상무
	장지원	LG전자 상무
	박규원	테크로스 대표이사

참고3		제3회 국가녹색기술대상 내용 및 선정결과

□ 시상식 개요

ㅇ 목적 : 기술적 성과와 경제적 효과가 뛰어나고 저탄소 녹색성장을 선도할 최고 녹색기술을 포상하여 기술개발 촉진

ㅇ 추진체계 : 녹색위 및 관계부처* 주최, 한국산업기술진흥협회 및 매일경제신문사 주관, 국과위․KB국민은행 후원

* 관계부처 : 교과부․농식품부․지경부․환경부․국토부

□ 추진경과

ㅇ 신청 공고 및 접수 : 6.23(목) ~ 7.29(금)

ㅇ 심사위원회 구성 및 심사 : 8.1(월) ~ 10.13(목)

□ 선정결과

구분			기관명	기술명	비고
올해의 녹색 기술 (15개)	대통령상(1개)		(주)경동세라텍	경제적인 고효율 산업용 단열재	중소
	국무 총리상 (3개)	대기업	현대자동차(주)	Full type 병렬형 하이브리드 시스템
		중소기업	(주)하이레벤	태양광 발전 효율 향상 시스템 SUNUP
		연구기관	초고속전동기개발팀(한국과학기술연구원 /충남대학교 /경주전장(주))	300마력, 60,000rpm 초고속 PM 전동기 개발
	장관상 (5개)	교과부	포항공과대학교	태양전지 극평탄화 플렉서블 금속기판 기술	대학
		국토부	한국건설기술연구원 /금호석유화학(주)	저탄소 중온 아스팔트 포장 기술	공동 (연구)
		농식품부	국립농업과학원	저탄소 친환경 시설원예 난방 재배 기술	연구
		지경부	삼성전자(주)	모바일 SoC용 32nm급 초저전력 고성능 반도체 설계 및 제조기술	대기업
		환경부	한국전력공사 전력연구원	고효율 저에너지형 습식 CO2 흡수제 및 공정개발	대기업
	추가선정 (6개)		LG이노텍(주)	세계 수준 대면적 고효율 CIGS 박막태양전지	대기업
			OCI 주식회사 /한국건설기술연구원	흄드실리카 진공단열재 제조기술	공동 (대기업)
			LG전자(주)	고효율 결정질 실리콘 태양전지 기술	대기업
			(주)테크로스	밸러스트수처리장치	중소
			한국원자력연구원	전자빔을 이용한 절연유중 PCBs 제거기술	연구
			국립농업과학원	식물면역활성 기반 친환경 농업용 미생물제의 개발	연구

□ 기술별 세부내용

구분	수상 기술명	기술 내용 요약	기관명 (문의처)
대 통 령 상 (1점)	고효율 보온 단열재	․산업 플랜트에 설치된 저장탱크 및 각종 배관의 에너지손실 저감을 목적으로 개발 ․CLOSED CELL expanded perlite 제조 및 가공기술을 적용한 산업용 고효율 보온단열재 ․본기술 적용시 2020년 산업부문 온실가스 배출전망치의 8.45% 감축 가능	(주)경동세라텍 041-539-8260 백범규 차장
국 무 총 리 상 (3점)	풀타입 병렬형 HEV	․클러치 정밀 제어 및 모터 역토크 제어 기술 적용 ․적은 용량의 모터와 기존 자동변속기를 활용한 심플한 구조로도 기존 가솔린 차량 대비 61.5% 높은 21km/ℓ의 우수한 연비를 구현 ․연간 CO2 1,380kg (2만km기준)의 배출 저감 가능	현대자동차(주) (031-368-1776), 이현우 책임
	고출력 태양광 기술	․태양광발전의 출력을 20% 이상 향상시킬 수 있는 냉각/세정 Balance of System 기술 ․충돌제트 및 펄스파 제트, 냉각수 최적화 특허기술을 구현 ․다년간의 태양광발전소 실증실험을 통해 대한민국기술대상, 녹색인증, NET신기술, 한국태양에너지학회 우수논문상을 획득	(주)하이레벤 (070-7506-4031), 유상호 차장
	초고속 전동기 기술	․세계 최고 수준인 300마력 60,000rpm 초고속 PM 전동기 시스템의 설계/제작 ․효율 측정, 회전체 안정화를 위한 베어링 설계기술을 포함하는 시스템 구축 ․초고속 시스템의 개발로 인한 5% 이상의 효율향상은 연간 13,500GWh (9,855억원) 이상의 연간 소비 전력량 감소 효과 * PM(permanent magnet) : 영구자석	한국과학기술연구원 (010-3662-9432) 이용복 박사/ 충남대학교 (010-2486-5658), 장석명 교수/ 경주전장(주) (019-368-2871) 최상호 사장
교과부장관상	태양전지 극평탄화 플렉서블 금속기판 기술	․모기판의 표면거칠기를 금속기판으로 전사하여 모기판과 동일한 표면 거칠기(< 1nm)를 갖는 극평탄화 플렉서블 금속기판을 제조하는 기술 ․태양전지, LED, OLED 조명, 디스플레이 등의 모든 종류의 플렉서블 전자소자에 적용 가능 ※ OLED(Organic light-emitting diode): 유기발광다이오드 ※ LEDI(Light-emitting diode): 발광 다이오드	포항공과대학교 (054-279-2152), 이종람 교수
농식품부장관상	저탄소 친환경 시설원예 난방재배 기술	․땅속 3m 깊이의 지열, 화력발전소에서 배출되는 온배수열, 화산암층에서 토출되는 지하공기열을 이용하여 온실을 난방하는 기술로 각 22, 62, 22%의 CO2 배출 저감효과 ․겨울철 시설원예의 난방시스템으로 사용하는 경우 관행의 경유난방과 비교하여 75%이상의 난방에너지 비용 절감효과	국립농업과학원 (031-290-1811), 유영선 박사
지경부장관상	모바일 SoC용 32nm급 초저전력 고성능 반도체 설계 및 제조기술	․스마트폰, Tablet PC등 모바일 기기에 들어가는 AP Chip에 HK/MG등 신물질과 32nm급 저전력 공정, 설계 기술을 적용 ․기존 기술대비 성능 40% 향상 및 전력 소모 35% 감소를 구현하고 에너지 효율을 최적화할 수 있는 기술 ※ AP (Application Processor): 모바일 기기에 필요한 OS,어플리케이션들을 구동시키며, 시스템 장치/인터페이스를 control하는 Chip ※ HK/MG (High-k Metal Gate) : 누설전류를 줄이고 성능을 향상시킬 수 있는 고 유전율 물질	삼성전자(주) (031-209-6678) 김봉석 수석연구원
환경부장관상	고효율 저에너지형 습식 CO2 흡수제 및 공정개발	․에너지 소비가 매우 낮은 세계적 수준의 습식 CO2 포집 흡수제를 자체 개발 ․기존의 흡수제인 MEA*1 대비 20% 이상 에너지 소비가 낮은 것이 특징으로, CO2 포집비용을 크게 낮춤 ․CCS*2의 핵심으로 비용축소가 세계적인 목표가 되고 있음 ※ MEA : Monoethanolamine CCS : Carbon capture and storage(탄소 포집 및 저장)	한국전력공사 (042-865-5251), 장경룡 수석연구원
국토부장관상	저탄소 중온 아스팔트 포장 기술 (LEADCAP)	․아스팔트 포장의 생산 및 시공 시 온도를 30℃ 낮추어 탄소 및 석유연료를 30% 이상 절감할 수 있는 고내구성 LEADCAP 중온화 첨가제 및 이를 사용한 중온 아스팔트 포장 기술	한국건설기술 연구원, 금호석유화학 (031-910-0180), 황성도 연구위원
올 해 의 녹 색 기 술 (추가선정 6점) 올 해 의 녹 색 기 술 (추가선정 6점)	세계 수준 고효율 대면적 CIGS 박막 태양전지	․기존 CIGS 박막 태양전지를 상용화 가능한 60×120 cm2 크기로 대면적화하고 동시에 전력 손실을 최소화하여13.6%의 고효율을 구현한 기술 ․제조비용이 저렴하고 미관이 우수하여 건물 지붕은 물론 BIPV와 전자제품 등에 널리 응용할 수 있는 기술 ※ CIGS(Cu, In, Ga, Se) : 구리, 인듐, 갈륨, 셀레늄 화합물 ※ BIPV(Building Integrated Photovoltaics) : 건물일체형 태양광발전	LG이노텍(주) (010-9542-0211), 박희선 부장
	흄드실리카 진공단열재 제조기술	․친환경적인 흄드실리카를 심재로 사용하고 외피재는 알루미늄 증착필름으로 구성된 흄드실리카 진공단열재 ․열전도율이 0.0045W/mK 로서 기존 단열재 대비 8~10배 우수한 단열성능을 보유 ․건축 및 냉장, 냉동 분야에서 에너지저감 및 공간창출 효과 가능	OCI주식회사 (02-727-9545), 윤진호차장
	고효율 결정질 실리콘 태양전지 기술	․상용태양전지구조에 적용된 고효율기술로 재료에서 장비, 기술까지 국내 자체 개발로 19%이상의 최고수준 효율을 달성 ․260W급의 고출력태양광모듈 양산을 실현시켰고, 기존 대비 모듈 출력의 13% 증가로 시스템 비용을 약 10% 절감 ․*연간 약 1.7톤의 CO2 감축효과 * 3Kw급 태양광발전 설치 시	LG전자(주) (02-526-4142), 박하영 주임연구원
	밸러스트수처리장치	․선박에 따라 이동하는 밸러스트수(선박평형수)의 해역간 이동으로 야기되는 해양생태계 파괴를 억제 하는 신기술 ․전기분해를 통해 밸러스트수에 포함된 각종 해양 미생물들을 소독하여 유해 미생물의 해역간 이동을 원천적으로 방지	(주)테크로스 (041-420-9010), 구자상 부장
	전자빔을 이용한 절연유중 PCBs 제거기술	․전자빔을 이용하여 폐변압기 절연유중 PCBs를 상온, 상압의 조건에서 별도의 첨가제 없이 탈염소화 반응을 유도하여 2 ppm 이하로 처리 가능하도록 한 기술 ※ PCBs : Poly Chlorinated Biphenyl	한국원자력연구원 (063-570-3340) 이면주 박사
	식물면역활성 기반 친환경 농업용 미생물제의 개발	․식물의 면역기능을 활성화 시켜 식물병을 방제하고 더불어 식물의 생육을 촉진하여 친환경 작물보호용으로 널리 사용할 수 있는 신 개념 고활성의 B. valllismortis EXTN-1 균주를 개발 ․이 균이 생산하는 환형 펩타이드가 병저항성을 일으키는 원인임을 규명하여 이 물질을 이용한 무독성 천연 펩타이드 물질의 대량생산체계를 구축	국립농업과학원 (031-290-0424) 박경석 박사