		보 도 자 료
		배포 일시	2011. 12. 22(목) 총 7매(본문 2매, 붙임 5매)
담당 부서	주택건설공급과 한국토지주택공사	담 당 자	∙과장 김희수, 사무관 조기재, 주무관 김영섭 ∙☎ (02) 2110 - 6228, 6229 ∙처장 박완수, 부장 조성학, 차장 이용준 ∙☎ (031) 738 - 7390, 7402
보 도 일 시		2011년 12월 23일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 12.22(목) 11:00 이후 보도 가능

｢그린홈 시범단지｣ 공동주택건설공사 착공

- 시공자로 계룡건설산업 컨소시엄 선정 -

□ 국토해양부(장관 권도엽)는 강남세곡보금자리지구(A7블록)내 그린홈 시범단지 건설공사의 시공자로 계룡건설산업 컨소시엄(계룡건설산업+현대산업개발+금호산업)이 선정(12.22)됨에 따라 오는 12월 30일 공사를 착공한다고 밝혔다.

ㅇ 강남세곡보금자리지구에는 공동주택 10개동(15층) 765세대가 건설되며, 이 가운데 3개동 210세대가 그린홈 시범단지로 조성되며 그린홈 시범단지에는 기존공동주택과 비교하여 에너지소비량(총에너지)을 60%이상 대폭 절감할 수 있는 주택을 건설한다.

ㅇ 이번에 시공자로 선정된 계룡건설산업 컨소시엄은 건축, 에너지, 기계, 전기, 조명 등 전 분야에서 높은 점수를 받았다.

ㅇ 특히, 다양한 에너지 저감기술을 제안하여 경쟁사보다 높은 평가를 받았으며, 주요 제안내용을 살펴보면

- 시범단지의 총에너지 사용량을 68%까지 절감하고, 아파트지붕에 태양광 집열판을 설치하여 연간 236㎾h(총에너지소비량의 7.3%)의 태양광발전을 하며,

- 자연지형에 따른 완만한 단지계획과 정남과 남동향의 판상형배치로 자연채광을 적극 활용하고,

- 단열성능이 우수한 창호와 세대현관문의 설치, 전체 승강기홀과 부대시설의 LED 적용, 옥상녹화 등으로 냉난방부하를 대폭 줄일 계획이다.

□ 국토해양부는 사업시행자인 LH공사와 시공자인 계룡건설산업 컨소시엄간에 계약체결이 완료되면 12월말에 공사를 착공하여 ’13년 9월경에 준공할 계획이라고 밝혔다.

□ 그린홈 시범단지가 조성되면 그린홈에 대한 국민의 관심이 높아지고 필요성에 대한 공감대가 형성되어 그린홈 보급이 활성화되고,

ㅇ 관련 기술 및 고효율 기자재 개발 등이 가속회되어 그린홈 기술 경쟁력 강화와 건설산업의 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.

참고1		서울강남보금자리지구 공동주택건설공사 추진현황

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 서울강남보금자리지구 A7BL 공동주택 건설공사

ㅇ 위    치 : 서울특별시 강남구 자곡동, 세곡동, 율현동 일원

ㅇ 대지면적 : 47,683㎡

ㅇ 공사규모 : 공공분양 765호(연면적 106,995.72㎡, 용적율 159.97%)

* 전용59㎡ 210호, 전용74㎡ 345호, 전용84㎡ 210호 및 부대복리시설

ㅇ 공사예정금액 : 1,393억(도급공사비 1,252억+지급자재비 141억)

ㅇ 공사예정기간 : 표준공기 639일(동절기 마감공사불능기간 미포함)

□ 토지이용계획

참고2		단지 배치도(계룡건설산업 컨소시엄)

참고3		한국형그린홈의 성능수준

□ 에너지절감 목표

ㅇ 단위세대 난방면적당 총 에너지소요량 :　65 ㎾h/㎡.Year이하

- 난방에너지 소요량 : 20 ㎾h/㎡.Year이하

- 총 에너지 : 난방+급탕+조명(콘센트는 제외)+환기동력

ㅇ 에너지 절감율로 환산할 경우 약 63%절감

(단위 :  ㎾h/㎡(난방면적).Year)

구분	계	난방	급탕	조명	환기
표준주택	174	120	44	5.8	4.7
한국형그린홈	63.5	20	40	3.5
절감율	63.5%	83.3%	9.1%	66.6%

□ 한국형그린홈의 성능수준

항목		패시브하우스기준	계룡 제시안
슈퍼 단열	측벽	U≤0.10 W/㎡K	0.086 W/㎡K
	외벽	U≤0.15 W/㎡K	0.107 W/㎡K
	지붕	U≤0.15 W/㎡K	0.118 W/㎡K
	바닥	U≤0.15 W/㎡K	0.117 W/㎡K
	창호	U≤1.00 W/㎡K	0.705 W/㎡K
환기	폐열회수현열교환효율	(난방)hHR ≥ 75%	86.0%
	환기덕트 단열	단열설계	단열설계
자연형 열취득	일사고려한 방위	적용	적용
전력	조명기기	고효율조명기기	고효율조명기기
신재생 에너지	태양광(G60)	135 kW	230 kW
	지열(부대시설)	10 RT	29.5 RT
	풍력	-	400 W