	보 도 자 료
	보도일시		2012년 2월 6일(월) 조간(2.5. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	자연보전국 국토환경정책과			김동진 과장 / 서해엽 사무관
					02-2110-7622 / 7609
		기후대기정책관실 기후대기정책과			황석태 과장 / 박은혜 사무관
					02-2110-6781 / 6777
	배포일시			2012. 2. 3.(금) / 총 7매

온실가스? 환경영향평가에 맡겨!‥2년 간 1,147만톤 감축

◇ 최근 2년간 온실가스 환경영향평가 운영 결과 온실가스 연 1,147만 톤 감축, 경제효과 2,170억

◇ 2012년부터 모든 환경영향평가 대상사업으로 온실가스 평가 확대

□ 2010년부터 시행중인 온실가스 환경영향평가 제도가 개발사업으로 인한 온실가스 감축에 큰 효과가 있는 것으로 나타났다.

□ 환경부는 5일 최근 2년간(2010～2011년) 53개 개발사업을 대상으로 실시한 온실가스 환경영향평가 제도운영 결과 1,147만 톤의 온실가스 감축효과를 거둘 수 있는 것으로 분석됐다고 밝혔다.

○ 온실가스 환경영향평가란 개발사업 과정에서 배출되는 온실가스 발생량을 평가하고 효율적인 감축방안을 강구하기 위한 제도다.

- 개발사업자로 하여금 토지이용, 에너지 효율향상, 자원의 재이용, 녹지 확보 등의 온실가스 감축방안을 수립토록 하고 있다.

□ 온실가스 환경영향평가를 통한 감축량 1,147만 톤은 2020년 국가온실가스 감축목표량 2억 4,400만 톤의 4.7%에 해당하며, 포스코 연간배출량 7,352만 톤의 15.6%에 해당되는 양이다.

○ 이는 별도 저감대책을 강구하지 않았을 경우에 배출되는 기준배출량(BAU) 3,239만 톤 대비 약 35.4%에 해당하는 양이다.

○ 2011년 유럽탄소배출권 거래시장 평균 거래가격에 의할 경우 연간 약 2,167억 원의 경제적 효과가 있는 것으로 평가된다.

- 수목식재로 환산할 경우 370백만 그루의 벚나무를 심는 효과다

□ 환경부는 향후 온실가스 환경영향평가를 확대 실시하며 통해 온실가스 감축을 더욱 적극 유도할 계획이다.

○ 개발사업 과정에서 발생하는 온실가스 감축을 확대하기 위해 현재 에너지, 도시, 산업단지, 도로, 관광단지 등 5개 분야에 대해서만 실시하고 있는 2012년부터 18개 모든 환경영향평가 대상사업으로 확대할 예정이다.

○ 또한, 개발계획 수립의 상위단계인 기본계획 수립단계에서부터 저탄소 녹색형 개발계획이 수립될 수 있도록 전략환경영향평가를 시행해나갈 방침이다.

※ 참고: 온실가스 감축 사례

1. 현대그린파워 발전기 5,6호기 건설사업: 발전소 중유 사용 시 온실가스 370만 톤이 발생되나 부생가스 발전설비를 설치하여 열원을 제철과정에서 발생하는 부생가스를 이용토록 하여 연 165만 톤 감축(44.4% 감축)

2. 포스코파워 LNG복합발전소 1,2호기 대체건설사업: 기존 발전소 운영 시 온실가스 358만 톤이 발생되나 고효율발전설비로 대체 발전소건설(1차적으로 가스터빈을 이용하여 발전시키고 2차적으로 증기터빈으로부터 대기 중으로 방출되는 배기가스에 남아있는 열량의 일부를 회수보일러를 이용하여 증기를 생산하고 증기로 터빈을 구동시켜 발전), LED 조명 등 에너지효율향상설비, 녹지 및 공원조성 등 온실가스 흡수원 확보로 연 131만 톤 감축(36.6% 감축)

□ 붙임 : 1. 사업별 온실가스 저감성과(운영시). 1부.

2. 온실가스 감축효과 분석. 1부.

붙임 1		사업별 온실가스 저감성과(운영시)

(단위: 톤/년)

구분	사업명	환경평가 연도	BAU 배출량	저감대책 후 감축량	배출량 저감율(%)
합계(53)			32,390,969	11,467,309	35.4
에너지개발(5)	소계		13,327,469	4,260,571	32.0
	현대그린파워발전소	2011	3,704,815	1,645,008	44.4
	여수화력1호기	2011	2,659,765	1,219,214	45.8
	동해바이오매스발전소	2011	8,053	22	0.3
	포스코파워 1,2호기	2011	3,580,078	1,311,331	36.6
	포천복합화력발전소	2011	3,374,758	84,996	2.5
도시개발(13)	소계		4,623,286	424,766	9.2
	광명시흥	2010	3,277,542	252,831	7.7
	하남감일	2010	180,630	35,912	19.9
	인천구월	2010	95,021	24,885	26.2
	서울향동	2010	49,478	12,394	25.0
	부여고령	2010	244,152	46,658	19.1
	부천옥길	2010	390,101	30,232	7.8
	용인역북	2010	16,830	3,507	23.6
	안성아양	2011	39,400	7,306	18.5
	용인모현	2011	31,504	1,084	3.1
	용현학익	2011	147,638	564	0.4
	천안북부	2011	60,158	850	1.4
	성남고등	2011	46,624	944	2.0
	서울양원	2011	44,208	7,599	17.2

구분	사업명	환경평가 연도	BAU 배출량	저감대책 후 감축량	배출량 저감율(%)
산업단지(22)	소계		13,766,543	6,739,760	49.0
	평택율북	2011	198,712	41,979	21.1
	김포학운4	2011	86,059	773	0.9
	그린인더스트리얼	2011	170,572	16,337	9.6
	KCC 서산	2011	448,273	26,651	5.9
	합덕인더스파크	2011	146,480	1,033	0.7
	횡성우천	2011	133,418	9,344	7.0
	진례송현	2011	24,361	4,220	17.3
	창원철강	2011	43,790	3,890	30.0
	당진1 철강	2011	8,597,204	6,400,344	74.5
	서산도시형	2011	483,244	33,902	7.0
	영일만4	2011	479,480	2,640	0.6
	함양휴천2차	2011	89,781	9,955	11.1
	창녕넥센	2010	134,514	32,714	24.3
	아산둔포	2010	177,800	1,116	0.6
	명학	2010	984,128	29,930	3.0
	예산신소재	2010	118,665	5,590	4.7
	문백정밀기계	2010	74,915	31,100	41.5
	강릉옥계	2010	878,743	41,936	4.8
	괴산유기식품	2010	146,347	15,961	10.9
	고창	2010	131,619	21,134	16.1
	완주테크노밸리	2010	155,023	1,196	0.8
	고창복분자농공단지	2010	63,415	8,015	12.6

구분	사업명	환경평가 연도	BAU 배출량	저감대책 후 감축량	배출량 저감율(%)
도로건설(10)	소계		476,046	3,420	0.7
	동호-남산	2010	795	1	0.1
	북충주IC-가금	2010	8,929	1,036	11.6
	아산-선운사	2010	18,295	5	0.1
	고창-내장IC	2010	164,323	10	0.1
	간월호관광도로	2011	30,592	1,575	5.1
	대동-매리	2011	7,966	30	0.4
	부산외곽	2011	216,877	582	0.3
	북면-부곡	2011	639	0	0.0
	송산산업단지진입	2011	10,184	0	0.0
	귀곡-행암	2011	17,446	181	1.0
관광단지(3)	소계		197,625	38,792	19.6
	남원연수	2010	120,022	23,826	19.9
	복분자 클러스터	2011	62,686	12,633	20.2
	여수소라	2011	14,917	2,333	15.6

붙임 2		온실가스 감축효과 분석

□ 감축량: 1,147만톤 감축(기준배출량(BAU) 대비 35.4% 감축)

○ 에너지개발 426톤, 도시개발 42, 산업단지 674, 도로건설 1, 관광단지 4

- 신재생에너지(태양광발전, 태양열온수기, 지열시스템, 폐기물에너지(부생가스)를 이용한 발전), 에너지효율향상설비, 폐자원이용(폐열회수 시스템 등), 생태녹지확보(수목식재 등) 등 다양한 저감방법 적용

※ 11,467,309톤(감축량) ÷ 32,390,969톤(BAU)= 35.4%

□ 2020년 국가 온실가스 감축량 대비: 4.7% 상당

○ 2020 국가 온실가스 감축량(244백만톤) 대비 4.7% 상당

※ 1,147만톤(감축량) ÷ 24,400만톤= 4.7%

□ 절감액으로 환산시: 2,167억원 저감효과

○ 11,467,309톤 × 12.6유로 × 1,500원 = 2,167억원

※ 2011년 유럽탄소배출권거래 예상 평균 거래가격 12.6유로, 환률 1,500원 적용

□ 식재효과로 환산시: 370백만 그루 식재

○ 11,467,309,000㎏ ÷ 31㎏ = 370백만 그루

※ 교목(튜립나무, 벚나무 등) 한 그루 당 연간 약 31㎏의 온실가스 흡수 적용

□ 제조업(공장) 배출량으로 환산시: (주)포스코 연간 배출량의 15.6% 상당

○ 11,467,309톤 ÷ 73,519,123톤 = 15.6%

※ (주)포스코(철강, 연간매출액: 32조 5820억원) 2010년도 배출명세서 주요정보 온실가스배출량 73,519,123톤 적용(출처: 온실가스종합정보센터)