	보 도 자 료
	보도일시		2012년 3월 12일(월) 조간(3.11. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	기후대기정책관실 온실가스관리팀			이영석 과장/ 오호진 주무관
					02-509-7908 / 7911
		한국환경공단 온실가스목표팀			김홍록 팀장 / 홍기협 과장
					032-590-3450 / 3452
	배포일시			2012. 3. 9.(금) / 총 4매

환경부, 2012년 환경기초시설 온실가스 30만 톤 감축 선언

◇ 332개(21개 관리업체) 주요 환경기초시설(매립, 소각, 하·폐수정수)에서 2012년도 예상배출량 803만1천 톤의 3.8%(30만8천 톤) 삭감

◇ 매립가스 활용 발전, 에너지 고효율 설비 도입 등을 통해 당초 감축 의무량 20만2천 톤 보다 52.7% 증가한 10만6천 톤 추가 감축

□ 온실가스․에너지 목표관리제 폐기물부문 관장기관인 환경부(한국환경공단)는 2012년 주요 환경기초시설(매립, 소각, 하·폐수, 정수)에서 예상배출량 803만1천 톤의 3.8% 수준인 30만8,052톤의 온실가스를 감축할 계획이라고 11일 밝혔다.

○ 온실가스․에너지 목표관리제는 국가 온실가스 총 배출량의 60% 이상을 차지하는 458개 관리업체(사업장)를 대상으로 온실가스 목표를 설정․관리해 나가는 제도다.

- 환경부는 제도의 총괄 및 폐기물부문을 관장하고 있으며 폐기물부문은 21개 관리업체 332개 주요 환경기초시설이 해당한다.

※ 온실가스․에너지 목표관리제 관장기관: 환경부(총괄, 폐기물), 농식품부(농림식품), 지경부(산업․발전), 국토부(건물․교통)

□ 환경부가 새롭게 발표한 온실가스 감축 목표는 당초 감축목표인 20만1,785톤(예상배출량의 2.51%) 보다 52.7% 증가한 30만8,052톤(예상배출량의 3.8%)이다.

○ 감축기술 적용 등을 통해 10만6,267톤을 추가 감축하기로 설정했다.

○ 온실가스 감축량 30만8천 톤은 어린 소나무 2억1,560만 그루를 심는 것과 맞먹는 효과가 있다.

□ 주요 감축수단으로는 매립장에서 발생하는 메탄가스 및 소각장 폐열을 활용한 발전설비 도입, 에너지 고효율 설비(전동기, 조명기기 등), 공정 및 관리방법 개선 등을 활용할 예정이다.

○ 지자체별로는, 부산광역시의 경우 매립시설에서 포집한 메탄가스 및 태양전지를 이용한 발전 등을 통해 외부 전력 수전량을 줄이는 한편, 하수·정수시설에 고효율 전동기를 설치하는 등 전력수요 관리를 통해 온실가스를 감축할 예정이다.

○ 인천광역시는 소각시설에서 발생하는 폐열을 이용한 스팀터빈 발전을 통해 외부 전력 수전량을 줄이는 한편, 하수·정수시설 고효율 조명기기로의 교체 등을 통해 온실가스를 감축할 계획이다.

□ 환경부(한국환경공단)는 향후 온실가스 감축 이행실태에 대해 지속적으로 모니터링 하는 한편, 환경기초시설에 대한 기술지원 실시 등 관리업체에 대한 지원을 강화할 예정이다.

○ 이와 더불어, 매립, 소각, 하·폐수, 정수시설 등 폐기물부문에 쉽게 적용할 수 있는 감축 가이드라인을 마련해 제시함으로써 국가 온실가스 감축목표 달성에 기여할 수 있도록 적극 노력할 계획이다.

□ 붙임 : 주요 감축계획 사례. 1부. 끝.

붙임		주요 감축계획 사례

<부산광역시>

□ 정수, 하․폐수시설, 매립장 등 폐기물부문의 다양한 온실가스 배출원을 보유하고 있는 부산광역시에서 제출한 2012년도 이행계획에 따르면  “매립시설의 메탄포집량 증대” 등 총 6종의 감축기술을 도입하여  3만 1천 톤의 온실가스 감축할 계획

○ 소각시설, 정수 및 하수처리시설의 경우 고효율전동기 등의 전력수요관리를 통한 배출저감 등 5가지 감축기술을 접목시켜 7천 톤 감축

○ 매립시설에서는 메탄가스 포집량을 증가하여 온실가스 배출을 줄이고, 포집한 메탄가스를 이용한 발전(6MW)을 통해 외부 전력 수전량을 줄임으로써 온실가스 2만 4천 톤 감축

<인천광역시>

□ 정수, 하․폐수시설, 소각장 등 폐기물부문의 다양한 온실가스 배출원을 보유하고 있는 인천광역시에서 제출한 2012년 이행계획서에 따르면 “소각폐열을 이용한 스팀발전” 등 총 3종의 감축기술을 도입하여  1만 9천 톤의 온실가스 감축할 계획

○ 소각시설, 정수 및 하수처리시설의 경우 적정 냉ㆍ난방온도 조절, 고효율조명기기 교체 등의 전력수요관리를 통한 배출저감 등 2가지 감축기술을 접목시켜 1만 2천 톤 감축

○ 소각시설에서는 소각폐열을 이용한 스팀터빈 발전을 통해 외부 전력 수전량을 줄임으로써 온실가스 7천 톤 감축