	보 도 자 료
	보도일시		2012년 4월 19일(목) 조간(4.18. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	국립환경과학원 대기공학연구과			홍지형 과장/ 이영재 연구관
					032-560-7330/ 7295
		기후대기정책관 대기관리과			윤명현 과장/ 이우원 사무관
					02-2110-6794/ 7919
	배포일시			2012. 4. 17.(화) / 총 7매

불법에 최대 180배 유해대기오염물질 노출까지? '노천소각 나빠요~'

◇ 불법 노천소각 유해대기오염물질 배출량, 적정 방지시설을 갖춘 폐기물 소각시설보다 약 7∼180배 많아

◇ 연간 생활쓰레기 발생량의 1% 노천소각 시 온실가스 배출량, 화물차 약 13,000 여대가 배출하는 양과 동일

□ 돈 좀 아껴보려고 시도한 불법 소각이 과태료는 물론 최대 180배의 유해대기오염물질에 노출되는 더 큰 손해를 일으키는 것으로 밝혀졌다.

□ 18일 환경부 국립환경과학원은 2011년중 실시한 한자리에서 고정적으로 오염물질을 배포하는 고정오염원에서의 유해대기오염물질 배출원 조사결과를 발표했다.

□ 조사결과에 따르면, 생활쓰레기 및 폐목재류를 노천소각할 경우 방지시설을 제대로 갖춘 폐기물소각시설에서 소각하는 것에 비해 약 7~180배의 유해대기오염물질이 더 배출되는 것으로 나타났다.

○ 생활쓰레기를 노천소각할 경우 적정 방지시설을 거쳐 처리하는 것보다 일산화탄소는 180배(폐기물소각시설 0.33→노천소각 59.50g/kg), 총 먼지는 75배(폐기물소각시설 0.09→ 노천소각 6.75g/kg), 휘발성 유기화합물질은 30배(폐기물소각시설 0.61→ 노천소각 18.17mg/kg), 중금속 7배(폐기물소각시설 6.84→노천소각 45.87mg/kg)이상 배출됐다.

- 폐목재류의 노천소각에 따른 유해대기오염물질 배출량은 1kg 당 총 먼지 2.20g, 일산화탄소 304.40g, 중금속(납 등 6종) 9.98mg, 휘발성유기화합물질(벤젠 등 4종) 35.47mg 등으로 나타났다.

※ 휘발성유기화합물질(VOCs : Volatile Organic Compounds) : 상온, 상압에서 액체상이나 고체상으로 존재할 수 있지만, 대기 중에서는 가스상으로 존재하는 유기화합물질. 석유화학 산업 제조와 취급, 원유 및 정제된 제품의 저장탱크, 자동차 등 여러 분야에서 배출

□ 우리나라 연간 생활쓰레기 발생량 5,199,315톤(2009년 기준)의 1%인 51,993톤이 노천소각된다고 가정할 경우, 연간 총 먼지 356톤(중금속 2톤 포함), 일산화탄소 3,093톤, 휘발성유기화합물질 (벤젠 등 4종) 1톤 이상의 유해대기오염물질이 대기 중으로 배출되는 셈이다.

○ 먼지의 경우 국가전체 배출량 124천 톤의 0.3%에 해당하며, 온실가스 배출량[CO2 89,747톤, CH4 263톤(CO2 환산 5,523톤), N2O 4톤(CO2 환산 1,370톤)]의 경우 연간 만여 대 이상의 화물차가 배출하는 온실가스량과 같다.

※ 온실가스 배출량 : 89,747(CO2) + 5,523(CH4) + 1,370(N2O) = 96,640톤

화물차 1대당 연간 배출량은 7.557톤, 따라서 96,640÷7.557=12,788대

□ 이에 따라 국립환경과학원은 유해대기오염물질과 온실가스를 저감할 수 있도록 관련 관리정책을 보완하고 발생되는 유해물질 배출의 저감 방안을 마련하기 위해 농업 잔재물 분야 등으로 대상을 확대해 추가적인 관련연구를 수행할 예정이다.

○ 밭이나 논에서 이루어지는 농업 잔재물의 소각이나 이로 인한 산불 등은 대기 중 유해대기오염물질 농도를 증가시키는 요인이 될 수 있다.

□ 국립환경과학원 관계자는 “중국의 사례를 보면 도시 인구의 3분의 1이 오염된 공기를 마시고 있고, 그 결과 폐암이 사망원인 1위가 될 정도로 공기 중 유해물질에 대한 건강피해가 심각하다”며 “노천소각은 불법인 것은 물론 유해대기오염물질로 인해 나와 내 가족의 건강까지 크게 위협할 수 있는 만큼 자제해야 한다”고 밝혔다.

□ 붙임: 고정오염원에서의 유해대기오염물질 배출원조사 개요. 1부. 끝.

< 붙임 >

‘고정오염원에서의 유해대기오염물질 배출원조사’ 개요

□ 조사 기간 : 2011년 1～12월(1년)

□ 대상 폐기물 : 생활폐기물, 폐목재

□ 대상 항목 : 총먼지(TSP), CO, 중금속, 휘발성유기화합물질, 온실가스 등

□ 실험방법

○ EPA에서 제안한 모의 소각장치를 자체 제작(가로×세로×높이(2.4×1.5×1.2m)) 하여 대상 폐기물을 소각하여 배출가스를 분석

○ 모의소각장치 구성도

(소각장치 챔버)                    (연소부 내부)

그림 1. 모의소각장치 구성도

□ 조사 결과

○ 생활쓰레기 및 폐목재 1kg 당 배출되는 유해대기오염물질 평균값

표 1.  총먼지, CO(일산화탄소)

(단위 : g/kg)

구 분	생활쓰레기	폐목재
총먼지(TSP)	6.75	2.20
CO	59.50	304.40

표 2. 중금속, 휘발성유기화합물질

(단위 : mg/kg)

구 분	생활쓰레기	폐목재
중금속(납 등 6종)	45.87	9.98
휘발성유기화합물질 (벤젠 등 4종)	18.17	35.47

표 3. 온실가스

(단위 : g/kg)

구 분	생활쓰레기	폐목재
CO2	1726.131	1722.989
CH4	5.052	1.498
N2O	0.085	0.050

※ 생활쓰레기 노천소각과 생활쓰레기 소각로는 직접비교가 가능하지만,        폐목재 노천소각과 생활쓰레기 소각로와의 비교는 어려움

그림 2. 대기오염방지시설을 사용하는 경우와 노천소각 시 배출량 비교

○ 유해대기오염물질 국가 총배출량 vs 생활쓰레기 1% 노천소각 시 배출량

- 총먼지(PM10) : 비산먼지 제외

- 총먼지에서 증가분인 356톤은 생활쓰레기(노천소각 1 %)에서 발생한 총먼지(TSP)+중금속의 양

그림 3. 유해대기오염물질의 국가 총배출량(2009년 기준)

N2O 1,370 톤 = 4.419 톤 × 310(CO2 환산계수)

CH4 5,523 톤 = 263 톤 × 21(CO2 환산계수)

그림 4. 1%의 생활쓰레기가 노천소각된 경우 배출되는 온실가스 배출량

표 4. 노천소각 1% 가정 시 총 미세먼지, 일산화탄소 등 유해대기오염물질 배출량

구 분		배출 계수 (g/kg)	오염물질 배출량(톤/년) *)
총 미세먼지		6.8	354
일산화탄소		59.5	3,093
중금속		45.867×10-3	2.385×10-3
휘발성유기화합물질(벤젠 등 4항목)		18.167×10-3	0.945×10-3
온실 가스	CO2	1726.131	89,747
	CH4	5.052	5,523 **)
	N2O	0.085	1,370 **)

- 2009년 생활쓰레기 연간 발생량은 5,199,315톤

- (*) 배출계수×1% 노천소각 가정치×10-3 ton/kg

- (**) 배출계수×1% 노천소각 가정치×10-3 ton/kg × GWP(Global Warming Potentials) 환산계수

- GWP 환산계수 : 기후변화에 관한 국가간 패널(IPCC, 1996년)에서 제안한 CO2 환산계수(CO2=1, CH4=21, N2O=310)