		보 도 자 료
		배포 일시	2012. 4. 19(목) 총 5매(본문 2, 붙임 3)
담당 부서	건축기획과	담 당 자	∙과장 정태화, 사무관 홍성준, 주무관 강민석 ∙☎ (02)2110-6203, 8216
보 도 일 시		2012년 4월 20일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 4. 19(목) 11:00 이후 보도 가능

건축물, 녹화 공간 조성으로 새롭게 단장한다

설계․시공․유지관리를 위한 ｢건축물 녹화 설계기준｣ 제정

□ 국토해양부(장관 권도엽)는 건축물의 옥상, 벽면 녹화를 위한 설계, 시공, 유지관리 기준을 제시하는 ｢건축물 녹화 설계기준｣(이하 설계기준)을 제정하였다고 밝혔다.

* 건축물 녹화 : 건축물의 옥상, 벽면, 실내에 식물의 생장이 지속적으로 유지될 수 있도록 녹화 시스템을 조성하는 것

□ 건축물 옥상․벽면 등에 녹화 공간을 조성할 경우 도시민에게 휴식 공간을 제공하면서 도심 열섬현상 저감 효과가 있다는 점은 비교적 잘 알려져 있었으나,

ㅇ 그 외에도 도시홍수 예방 및 강우수질 정화, 소음 경감은 물론, 냉난방 에너지 절감, 건축물 내구성 향상 및 생태계 복원 등 다양한 효과가 있는 것으로 알려지면서 적용 사례*가 증가하고 있다.

서울시청 남산별관	헌법재판소

□ 그러나, 그간 건축물 녹화에 최적화된 설계, 시공, 유지관리 기준이 없어 개별 기관이나 업체에서 정한 기준에 의존하는 한계가 있었으며, 구조 안전성 검토, 방수/방근 조치 등 꼭 필요한 검토 절차가 제대로 이루어지지 못한 것도 사실이다.

※ 기존 옥상녹화 가이드라인 현황

ㅇ 환경부 : 보급형 옥상녹화 가이드북 (1999)

ㅇ 서울시 : 건축물 옥상녹화 시스템 유형결정과 관리 매뉴얼 (2007)

ㅇ 또한, 많은 비용을 들여 녹화 공사를 한 이후 적정한 유지관리가 이루어지지 않고 방치되는 사례도 발생되기도 하였다.

□ 금번에 제정되는 설계기준은 실제 현장 적용(서울청소년수련관, 부산시청사)을 통한 검증 과정을 거쳐 마련되었으며, 건축물 녹화를 옥상 녹화, 벽면 녹화, 실내 녹화로 구분하여 제시하였고,

ㅇ 이미 조성된 건축물 녹화 부분에 대한 유지관리 방안도 녹화시설관리(배수설비, 방수층, 토양 관리 등)와 식재관리(관수, 시비, 제초, 병충해 관리 등)로 나누어 설명하고 있다.

□ 국토해양부 관계자는 설계기준의 제정으로 건축주들이 안전하고 효과적으로 건축물 녹화 공간을 조성하고 유지관리할 수 있게 됨으로써 향후 건축물 녹화가 더욱 활성화 될 것으로 기대된다면서,

ㅇ 향후에도 건축물 녹화와 관련한 신기술․신공법을 지속적으로 반영함으로써 설계기준의 활용도를 더욱 높이겠다고 밝혔다.

□ 금번에 제정된 ｢건축물 녹화 설계기준｣은 앞으로 국가 및 지자체가 추진․지원하는 건축물 녹화 사업에 공통적으로 활용될 것으로 보이며, 국토해양부 홈페이지(http://www.mltm.go.kr)를 통해 자유롭게 다운로드 받을 수 있다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토해양부 건축기획과 홍성준 사무관(☎ 02-2110-6203)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		건축물 녹화로 인한 효과 분석

1. 환경적 효과

구분	효과
도시열섬 완화	- 한여름 옥상의 비녹화지역 표면온도는 약 55℃에 달하는 것에 반해 녹지피복 지역의 온도는 약 25℃ 수준 - 녹화지역 확대시 최대 0.5～0.9℃의 도시열섬 저감효과
도시홍수 예방	- 콘크리트와 아스팔트 지붕은 우수 유출 계수가 0.8～0.95인 반면 잔디와 수목은 0.05～0.25로 우수 유출 지연효과가 큼. - 10㎝토심의 옥상녹화 시스템은 흡수와 증발로 인해 실제 강우량의 55% 내외의 우수 유출량 감소
대기정화	- 옥상녹화 식물과 토양이 대기중 이산화탄소, 질소화합물, 벤젠, 분진 등을 흡수하고 산소를 방출
강우시 수질정화	- 강우시 초기 우수에 녹아 있는 미세분진이 토양층을 통해 여과
소음경감	- 옥상녹화 토양층이 소리파장을 흡수하여 건축물 내부 소음 경감 - 20㎝의 토양층은 46dB정도의 소음경감 효과
도시경관 향상	- 옥상녹화로 건물외관 향상 등 녹지가 있는 새로운 공간 창출
생태계 복원	- 도시의 동식물의 서식처 역할 - 조류에게는 징검다리(에코브릿지) 역할을 하여 녹지 네트워크 형성

2. 경제적 효과

구분	효과
건물 가치상승	- 건물의 경관 및 이미지가 향상되어 건물의 가치 상승
냉난방 에너지 절약	- 열전도율이 낮아 외기온도를 차단 → 건축물 에너지 절감 - 옥상녹화시스템 적용지에서 12～15%의 에너지 소비절감 가능
건축물 내구성 향상	- 옥상녹화 토양층은 산성비․자외선으로부터 콘크리트의 노화 방지 - 옥상녹화 밑의 콘크리트면은 여름철과 겨울철을 지나며 겪게 되는 극심한 온도변화가 적어 내구성 향상

3. 사회적 효과

구분	효과
휴식공간 제공	- 이용자들에게 휴식과 교류의 공간을 제공
환경교육 장소 제공	- 교육기관(학교, 유치원 등) 및 공공기관의 환경교육 공간

붙임 2		건축물 녹화 적용 사례

□ 서울청소년수련관

건축물 녹화 시행전

건축물 녹화 시행후

□ 부산시청사

건축물 녹화 시행전

건축물 녹화 시행후