		보도자료
		배포 일시	2012. 7. 25(수) 총 4매(본문 2, 붙임 2)
담당 부서	녹색건축과	담 당 자	∙과장 김성호, 사무관 문봉섭 ∙☎ (02)2110-8992
보 도 일 시		2012년 7월 26일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 7.26(목) 06:00 이후 보도 가능

“남쪽 창문은 벽면적의 40%일 때 에너지절감 최고”

에너지 성능을 고려한 적정 창문면적 비율 제시

□ 국토해양부(장관 권도엽)는 최근 디자인 등을 이유로 건축물의 창면적은 증가하는 추세이나, 열손실이 많은 창호(벽체에 비해 6~7배 낮은 수준)의 적정 비율 등에 대한 구체적인 설계기준이 없어,

ㅇ 이번에 “건축물 에너지 절약을 위한 창호 설계 가이드라인”을 마련함으로써, 건축설계 시 에너지 성능을 고려한 다양한 창호 디자인이 가능하도록 할 예정이다.

□ 창호설계 가이드라인은 중부․남부․제주로 지역을 구분하고 창호가 면한 향(동․서․남․북)별로 창면적에 따른 열손실량을 예측할 수 있도록 하였다.

ㅇ 가이드라인을 활용할 경우 건축물을 설계할 때 일반적으로 창을 크게 설치하는 남향의 경우 창면적비(Window-to-Wall Ratio, 벽면적에서 창호가 차지하는 면적의 비율)를 40%(중부․남부지역)로 설계할 때 에너지 절감 효과가 가장 높다는 것을 알 수 있다.

ㅇ 또한, 창면적비를 40%로 설계하고, 자연광이 충분할 때 자동으로 조명을 소등하는 제어시스템을 함께 설치할 경우 약 20%의 에너지를 추가로 절감할 수 있다는 사실을 가이드라인을 통해 확인할 수 있다.

ㅇ 이번에 국토해양부가 마련한 창호설계 가이드라인은 건축설계 초기 단계에서부터 디자인과 에너지 성능을 함께 고려할 수 있도록 함으로써, 건축물에서 발생하는 온실가스를 줄이는데 기여할 것으로 기대된다.

□ “건축물 에너지 절약을 위한 창호설계 가이드라인”은 국토부 홈페이지(www.mltm.go.kr)에 게시하고, 지방자치단체․건축사협회 등 관련기관에는 책자로 배부하여 건축설계 시 활용토록 할 예정이다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토해양부 녹색건축과 문봉섭 사무관(☎ 02-2110-8992)에게 연락주시기 바랍니다.

참 고		창호설계 가이드라인 적용방법

□ 개 요

ㅇ 중부․남부․제주로 구분하여 창호 설계가 냉난방 및 조명에너지 소비량에 미치는 영향을 분석

- 향, 창면적비, 유리 종류, 차양설치․조명제어 여부 등 다양한 창호 설계 조건에 따른 에너지 소비량을 계산하여 절감 효과를 제시

□ 적용방법

<중부지역, 남향 창호의 경우>

ㅇ 남향에서는 창호 종류에 관계없이 창면적비 40%까지는 창면적비 증가에 따라 에너지 요구량이 완만하게 증가하나, 40%를 초과하면 급격히 증가

ㅇ 수평 차양 및 조명제어 적용 시에도 창면적비 40%일 때 에너지 요구량이 최소가 되므로 창면적비는 40% 정도가 적정

ㅇ 창면적비가 40%를 초과하는 경우, 열관류율(U)이나 SHGC가 낮은 창호의 사용, 차양․조명제어 등 별도의 개선 방안을 적용하면 에너지절감

ㅇ SHGC가 낮은 창호의 경우, 차양에 의한 에너지 요구량 절감 효과보다 조명제어에 의한 에너지 요구량 절감 효과가 크므로 조명제어를 우선적으로 적용

그림 2-6. 중부지역, 남향 외주부 존의 창호 종류, 설계 요소별 에너지 요구량(창면적비 40% 기준)

	TYPE 1 (U 2.4 SHGC 0.60)		TYPE 3 (U 1.8 SHGC 0.62)
	TYPE 2 (U 2.4 SHGC 0.44)		TYPE 4 (U 1.8 SHGC 0.44)

* U(U-factor, 열관류율) : 유리의 단열성을 평가하는 척도로 열이 유리를 통하여 공기에서 공기로 전달되는 비율이며, 즉 실내외 온도차에 따라 열손실 정도를 나타내는 지표로서  낮은 수치일수록 단열성이 좋은 유리임(단위 : W/㎡K)

* SHGC(Solar Heat Gain Coefficient, 일사획득 계수) : 유리창을 통한 일사획득 정도를 나타내는 지표로서, 높은 값은 창호를 통하여 일사획득이 많으며, 낮은 수치는 열 획득이 적음을 의미

☞ 본 도표를 보면 예를들어 TYPE 1을 쓰는 경우 창면적비가 40%일때

․ 연간 에너지 요구량이 690MJ/㎡․yr이나 차양장치를 설치할 경우에는 630MJ/㎡․yr, 조명제어를 할 경우 550MJ/㎡․yr, 차양+조명제어를 동시에 하는 경우에는 510MJ/㎡․yr로 요구량이 감소