참고자료		농어업에너지이용효율화사업 ㅋ지원내용

□ 지열·공기열 냉난방시설 설치 지원사업

○ 지역별 최저온도와 시설특성을 감안하여 산출된 시설부하용량 (kW)에 따라 지원

- 사 업 비 : 시설부하용량(kW)×적용단가

- 지원비율(지  열) : 국비60%, 지방비20%, 자부담20%

- 지원비율(공기열) : 국비30%, 지방비30%, 융자20%, 자부담20%

구 분		적용단가(천원/kW)
지 열	수직밀폐형	1,638
	수평밀폐형	1,260
	개방형(SCW형)	1,508
	열교환기-히트펌프	1,207
공기열	공기-공기(공급) 형식	617
	공기-물(공급) 형식	865

※ 기타 세부 지원조건 및 지원내용은 본지침에 의함

□ 목재펠릿 난방기 및 에너지 절감시설 설치 지원사업

○ 지원비율(목재펠릿)   : 국비30%, 지방비30%, 융자20%, 자부담20%

○ 지원비율(에너지절감) : 국비20%, 지방비30%, 융자30%, 자부담20%

세 부 사 업	단 가	지 원 내 용
◦목재펠릿난방기	온수형 1.5억원/ha	◦설치비 지원 목록 -온실외부 : (공통) 연료저장탱크, 기계장치 연결밸브, 전기배선, 인건비, (온수) 축열 탱크(필요시) -온실내부(온수) : 급수분배기(해다), 배관, 휀코일, 송풍기, 온도센서 ◦열효율 : 온수 80%, 온풍 70% 이상 ＊ 온수형 설치시 온실내 배관시설 등 내부시설 미설치시 차감지원
	온풍형 0.8억원.ha
◦다겹보온커튼	수평권취식 15천원/㎡	◦ 수분흡수 방지를 위한 코팅 보온재를 포함한 5겹 이상의 보온 재료를 사용한 보온커튼 ◦보온자재는 보온율(항온법 기준) 65% 이상 ◦알루미늄스크린을 포함한 5겹 이상의 보온 재료를 사용한 다층의 보온커튼은 보온율(항온법 기준) 52% 이상 ＊ 보온효과 향상을 위해 보온율은 점진적으로 강화
	예인식, 외부권취식 13천원/㎡
	알루미늄 스크린 13천원/㎡	◦알루미늄 스크린은 보온율(항온법 기준) 42% 이상
◦순환식 수막재배시설 ◦열회수형 환기장치	5천원/㎡	◦순환식의 경우만 지원하며, 일반 비순환식 수막시설을 지원대상에서 제외 ◦열회수형 환기장치 개별지원
◦자동 보온덮개 ◦배기열 회수장치	2.5천원/㎡	◦작물별·시설별 특성에 맞는 자동 보온덮개, 배기열 회수장치 지원
◦난방기용 계측기	400천원/개	◦난방기에 사용되는 유류를 측정할 수 있는 시간계측기 부착 지원

※ 기타 세부 지원조건 및 지원내용은 본지침에 의함