		보 도 자 료
		배포일시	2012. 10. 29(월) 총 6매(본문 2 붙임 4)
담당 부서	해양생태과	담당자	∙과장 최명범, 사무관 손은정 ∙☎ (02) 504-5646/5906
보 도 일 시		2012년 10월 30일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 10.29(월) 11:00 이후 보도 가능

해양 미세조류로 바이오디젤의 가능성을 키운다.

국토의 두배가 넘는 경제수역을 이용한 바이오디젤 생산용 미세조류 해양실증배양장 건설 -

□ 국토해양부(장관: 권도엽)는 해양생명공학기술사업의 일환으로 추진하고 있는 해양 미세조류 대량배양 실증배양장 준공식을 10월 30일 인천 영흥도(영흥화력발전소 앞바다)에서 개최한다고 밝혔다.

ㅇ 이번에 구축된 해양배양장에서는 세계 최초로 바이오디젤의 원료가 되는 해양미세조류를 해양 광생물반응기*에서 대량배양하는 실험을 진행하게 된다. 배양장 크기는 18.5m×22m로, 배양액 2톤을 생산해낼 수 있는 규모이다.

* 반투과막을 이용하여 해양미세조류를 배양하는 장치로 특허등록됨(‘10.10), 국제특허 출원중

** 반투과막 : 용액 속에 있는 일정한 크기 이하의 입자(분자·이온 등)만을 통과시키고, 그보다 큰 입자는 통과시키지 않는 막

□ 본 연구는 1단계 연구를 통해 해양광생물반응기, 바이오디젤전환기술 등의 개발에 성공하였고, 개발된 바이오디젤은 한국석유관리원의 품질기준을 통과했다.(‘11.7)

* 품질기준 지방산메틸 에스테르함량 96.5 % 이상, 시험결과 98.8 %

ㅇ 연구팀은 ‘12년 하반기부터 시작하는 2단계 연구에서 실증배양장 구축 및 경제성 확보를 위한 응용기술 개발을 수행하고 있다.

< 표 1 : 연구계획 >

	1단계 (’09∼’12)	2단계 (’12∼’15)	3단계 (’15∼’19)
기술개발내용	기초원천	응용	실용화
	해양 광생물반응기, 바이오디젤 전환기술	실증배양장 구축 및 대량생산최적화 기술	플랜트규모 시설 구축 및 기술이전
투입예산 (단위:백만원)	5,600	12,000	31,400

※ 2단계, 3단계 투입예산은 예상소요액이며, 민간부담은 제외한 금액

□ 제3차 신재생에너지 기본계획에 따르면, 우리나라는 2030년까지 전체 사용에너지의 최소 11%를 신재생에너지로 대체하기로 하였고, 신재생에너지 중 1,036만 TOE*을 바이오에너지로 대체할 것을 계획하고 있다.

* TOE : 석유환산톤(석유의 발열량으로 환산한 것)

ㅇ 바이오에너지에는 바이오디젤을 비롯하여, 바이오알콜, 수소, 에탄올 등이 있는데, 바이오디젤의 경우 석유유래의 연료와는 달리 이산화탄소로부터 만들어져 환경친화적이며, 액상 연료이기 때문에 기존의 연료 인프라를 그대로 사용할 수 있는 장점이 있다.

ㅇ 연구팀은 3단계에 연간 5만TOE 규모의 디젤 생산 플랜트 시설과 생산공정을 완성하고, 궁극적으로는 2030년까지 연간 5백만TOE의 바이오디젤을 생산하여 바이오에너지 중 48.3%를 생산하고자 하는 목표를 가지고 있다고 밝혔다.

□ 국토해양부는 해양 바이오디젤 기술개발사업을 통해 우리나라의 에너지 자립화에 한걸음 다가갈 뿐만 아니라, 해양에너지 산업 전반의 경쟁력 강화에도 든든한 밑거름이 될 것으로 기대하며, 많은 관심과 후원을 바란다고 밝혔다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토해양부 해양생태과 손은정 사무관(☎ 02-504-5906)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1		해양바이오디젤 생산기술개발

□ 과제개요 : 해양미세조류 이용 바이오디젤 생산 연구

ㅇ 연구기간/총 연구비 : ’09～’18/49,000백만원

ㅇ ’12년까지 기 투자액 : 8,453백만원

ㅇ 주관연구기관 : 인하대학교(이철균)

□ 기술개발의 필요성

ㅇ 화석연료 고갈 및 온실가스 감축 의무가 가시화됨에 따라, 해양바이오 디젤에너지 개발을 통한 에너지 안정성 확보 필요

ㅇ 특히 해양미세조류를 이용한 바이오디젤은 생산과정에서 광합성에 의한  CO2 고정으로 탄소 저감 효과가 있는 신재생에너지

□ 연구성과

ㅇ (바이오디젤 실증생산) 대규모 해양미세조류 배양을 위한 원천기술 특허 획득 및 바이오디젤 생산용 미세조류 해양실증 배양 성공

ㅇ (바이오디젤 품질인증) 현재 국내 유일의 바이오디젤 인증기록으로 상용화 가능성 입증

* 국내외에서 미세조류를 배양하여 추출한 바이오디젤은 대부분 순도가 85% 정도이며, 본 연구단이 개발한 바이오디젤 정제법으로 제조된 바이오 디젤은 그 순도가 국내기준인 96.5%를 넘어 98.8%의 고순도의 품질을 보임

□ 기대효과 및 향후 기술 활용 계획

ㅇ (기대효과) ‘20년 바이오디젤 생산 첨단 원천기술과 기술이전 20건으로 100억원 이상의 가치창출

- 세계경제포럼은 2020년 바이오연료 시장 규모를 약 800억 달러로 전망하고 있으며, 일부 전문가는 1,000억 달러 이상으로 예상

ㅇ (향후 계획) 대량생산을 위한 생물반응기 제작 및 Scale-up 기술개발, 생태계 관리 기술 확립

참고 2		미세조류 바이오디젤의 품질분석 결과서

※ 지방산메틸 에스테르 : 보통 메탄올을 이용해 3가의 지방산에 글리세롤이 결합한 트라이글리세리드로부터 글리세롤을 분리한 다음, 지방산에스터를 만들어 내는 에스테르 교환방법을 통하여 만든다. 이때 만든 바이오디젤이 바로 지방산 메틸에스테르(FAME)이다

참고 3		미세조류를 이용한 바이오디젤 생산

□ 미세조류 바이오 디젤 생산 및 활용

□ 미세조류 대량 확보를 위한 해양 실증 배양

ㅇ 바이오디젤 생산 원료 해양미세조류 배양을 위한 반투과막 광생물 반응기 개발 및 해양실증 배양장 구축

<광생물반응기 개념도>	<영흥도 해양배양장>	<광생물반응기 설치 모습>

참고 4		해양바이오에너지 생산기술관련 지식재산권 현황