보 도 자 료				2013. 1. 10.
매수	참고자료	사 진	담당부서 : 기후대기과 대기정책팀
5	○	○	담 당 자 : 이윤성 (전화 : 031-8008-3562)
보도일시 : 2013 1. 10. 배포 후 부터 가능
2월 15일까지 저녹스버너 교체 지원 신청 받아

<주요 내용>

○ 중소기업, 비영리단체, 업무용 빌딩 보일러의 일반버너를 저녹스        버너 교체시 최대 2,100만원 까지 지원

○ 저녹스버너로 교체시 2~10% 연료비 절감과 질소산화물 30~50% 저감 가능

○ 교체 지원 신청은 2월 15일까지 시·군 환경부서에 신청

경기도가 중소기업, 비영리단체, 업무용빌딩 등의 보일러를 대상으로 오는 2월 15일까지 저녹스버너 교체 지원 신청을 받아 보조금 15억 8천만원을 지원한다.

저녹스버너는 연소 시 화염온도와 산소의 농도를 낮추고, 연소가스 체류시간을 단축함으로써 질소산화물 발생량을 줄이는 버너를 말하는 데 일반버너를 사용할 때보다 질소산화물 30~50% 저감이 가능하다.

질소산화물은 석유 등 화석연료 연소시 발생하고, 인체에 유해하며 기관지염 등 호흡기 질환 원인 물질로 작용한다.

또 일반버너를 저녹스버너로 교체할 경우 2~10% 정도의 연료를 절감하는 효과까지 있어 증발량 1톤 용량 규모의 일반 경유버너를 저녹스버너로 교체하면 연간 424만원의 연료비를 절감할 수 있다.

저녹스버너 설치 지원 사업에 대한 보조금은 연간 3대까지 신청이 가능하고, 대당 420만원에서 최대 2100만원까지 받을 수 있다.

신청에 대한 자세한 내용은 보일러가 설치된 시·군의 환경과로 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

양정모 경기도 기후대기과장은 "저녹스버너 교체사업은 연료비도 절감하고 대기오염물질을 효과적으로 줄이는 일거양득의 효과가 있다”라며 “중소사업장과 공동주택 등에서는 경제적 부담도 줄이고 공기 질을 개선할 수 있는 이번 사업에 많은 관심과 참여를 바란다”라고 당부했다.

한편, 경기도는 지난 '06년부터 '12년까지 140억 8천 4백만 원을 지원, 1,301대의 저녹스버너를 교체 지원한 바 있다.

[참고자료]

저(低)녹스(NOx)버너 보급사업 추진

NOx(질소산화물)은 석유 등 연료의 연소시 발생하고, 인체에 유해하며 기관지염 등 호흡기 질환 원인 물질로 작용

□ 개     요

○ 사업기간 : ‘06 ~ ’14

○ 사업량/사업비 : 1,803대/21,182백만원(국 14,479, 도비 3,352, 시비 3,351)

○ 지원대상

- 도내 중소기업 중 보일러 버너를 저녹스버너로 교체하는 사업장

연료와 공기의 혼합비율을 조절, 과잉공기 유입을 억제하여 질소산화물 생성 억제.

- 연소로 內 유입 공기량 감소로 보일러 배기가스 양 감소, 이로 인해 보일러 열손실이 감소하고, 보일러 효율이 향상되는 부대효과 발생

- 아파트 등 공동주택, 업무․상업용 건물

○ 지원내용 : 저녹스버너 및 부대설비(제어판넬 등) 설치비 지원

- 용량별 정액지원 : 420만원(0.5톤 미만) ～ 2,100만원(10톤 이상)

□‘13년 추진계획

○ 사 업 량 : 저녹스버너 150대 설치

○ 사 업 비 : 1,579백만원(국비 1,128, 도비 226, 시비 225)

○ 세부 추진일정

- 2013.  1월 ~  2월 : 사업대상자 접수 및 선정

- 2013.  3월 ~ 11월 : 저녹스버너 설치

- 2013.  5월 ~  6월 : 저녹스버너 설치 및 운영실태 조사

□ 지원기준 : 저녹스버너 및 부대설비 설치비용(용량별 정액보조)

(단위 : 천원)

용량별	지원액				용량별	지원액
	계	국비	도비	시비		계	국비	도비	시비
0.3톤이상 0.5톤 미만	4,200	3,000	600	600	5톤이상 6톤미만	14,000	10,000	2,000	2,000
0.5톤이상 0.7톤미만	5,600	4,000	800	800	6톤이상 7톤미만	15,400	11,000	2,200	2,200
0.7톤이상 1톤미만	7,000	5,000	1,000	1,000	7톤이상 8톤미만	16,800	12,000	2,400	2,400
1톤이상 2톤미만	8,400	6,000	1,200	1,200	8톤이상 9톤미만	18,200	13,000	2,600	2,600
2톤이상 3톤미만	9,800	7,000	1,400	1,400	9톤이상10톤미만	19,600	14,000	2,800	2,800
3톤이상 4톤미만	11,200	8,000	1,600	1,600	10톤 이상	21,000	15,000	3,000	3,000
4톤이상 5톤미만	12,600	9,000	1,800	1,800	※ 1톤 = 619,000㎉로 산정

□ 설치효과

○ 질소산화물 배출량 감소 및 연료비 절감

구 분	경유 보일러(1톤 기준)		설 치 효 과	비 고
	일반버너	저녹스 버너
연간 NOx 발생량	436㎏	212㎏	224㎏ 저감
연간 운영 비용	16,816만원	16,392만원	424만원 절약

※  저녹스 버너 보급 시범사업 성과평가(2007.12.  환경부)

구분	일반버너	저녹스버너
외 형
저감 방식	-	연료ㆍ공기 혼합 비율 및 공기량 조절 방식
NOx 배출농도	80~215ppm	36~163ppm(저녹스버너 인정기준 : 50~180ppm)
사용 연료	중유, 등유, LNG, LPG 등	중유, 등유, LNG, LPG

□ 시․군별 저녹스 버너 설치 계획 및 실적(‘06 ~ 14년)

(단위 : 대, 백만원)

구분		계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
설치대수		1,803	66	134	175	317	213	204	192	150	352
사업비	계	21,182	1,535	2,920	2,496	2,346	1,588	1,609	1,590	1,579	5,519
	국 비	14,479	1,181	2,230	1,782	1,676	1,134	1,149	1,136	1,128	3,063
	도 비	3,352	177	345	357	335	227	230	227	226	1,228
	시 비	3,351	177	345	357	335	227	230	227	225	1,228

※ 2012년까지는 추진실적(1,301대), 2013년부터는 계획임.

□ 시․군별 저녹스 버너 설치 계획(2013년)

(단위:천원)

구 분	보급계획	예 산 액
		계 (100%)	국 비 (71.4%)	도 비 (14.3%)	시 비 (14.3%)
계	150	1,579,200	1,128,000	225,600	225,600
수원시	9	75,600	54,000	10,800	10,800
성남시	5	70,000	50,000	10,000	10,000
부천시	4	53,200	38,000	7,600	7,600
용인시	4	28,000	20,000	4,000	4,000
안산시	8	70,000	50,000	10,000	10,000
안양시	3	18,200	13,000	2,600	2,600
평택시	5	29,400	21,000	4,200	4,200
시흥시	7	63,000	45,000	9,000	9,000
화성시	15	211,400	151,000	30,200	30,200
광명시	2	28,000	20,000	4,000	4,000
군포시	3	32,200	23,000	4,600	4,600
광주시	1	11,200	8,000	1,600	1,600
김포시	19	221,200	158,000	31,600	31,600
이천시	2	12,600	9,000	1,800	1,800
안성시	7	49,000	35,000	7,000	7,000
오산시	2	19,600	14,000	2,800	2,800
하남시	2	15,400	11,000	2,200	2,200
의왕시	3	30,800	22,000	4,400	4,400
여주군	1	8,400	6,000	1,200	1,200
과천시	1	8,400	6,000	1,200	1,200
고양시	8	81,200	58,000	11,600	11,600
남양주	3	19,600	14,000	2,800	2,800
의정부	9	135,800	97,000	19,400	19,400
파주시	8	88,200	63,000	12,600	12,600
구리시	5	53,200	38,000	7,600	7,600
양주시	11	126,000	90,000	18,000	18,000
동두천	2	15,400	11,000	2,200	2,200
가평군	1	4,200	3,000	600	600

※ 사업량은 시·군 신청 및 승인결과에 따라 달라질 수 있음.