K-water는 한국수자원공사의 또 다른 이름입니다.

		보 도 자 료
		배포 일시			2011. 11. 2 / 총 4 매
담당부서	녹색에너지처			담당자		∙이세현 CDM사업팀장 ∙☎(042)629-2964, 2965
보 도 일 시			바로 보도하여 주시기 바랍니다.

“댐 호수 수면을 활용한 수상태양광 발전 개시”

- 댐 호수를 이용한 무공해 청정에너지 생산은 세계 최초

- 녹조 줄이고 물고기 산란환경 조성에도 유리

□ K-water(사장 金建鎬)는 11월 3일(목) 합천댐(경남 합천군 대병면 소재)에서 ‘수상태양광 발전개시 기념행사’를 갖고 세계 최초의 댐 호수를 이용한 무공해 청정 전기에너지 생산시설을 본격 가동한다.

- 합천댐 수상태양광 발전시설은 시설용량 100㎾급 규모로서  4인 가족 30가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전기를 생산하게 된다.

- 이날 기념식에는 양수길 녹색성장위원회위원장, 임채호 경상남도부지사, 하창환 합천군수, 지역주민 등 200여명이 참석할 예정이다.

□ 수상태양광 발전은 육지에서의 태양광 발전 보다 약10% 발전량이 많고, 수면의 자외선을 차단하여 저수지 녹조현상을 완화시키며, 물고기들의 산란환경 조성에도 유리하다.

□ 국가 녹색성장위원회 양수길 위원장은 “수상태양광은 잠재되어 있는 친환경 가치를 창출해 낸 창조적 시도의 산물로서, 녹색성장으로의 패러다임 전환을 더욱 가속화시키는 계기가 될 것”이라고 말했다.

□ K-water는 ‘22년까지 31개 댐에 단계적으로 1,800㎿ 규모의 수상태양광 개발을 추진할 계획이며, 이는 56만가구가 전력을 사용할 수 있는 시설로 매년 160만톤의 이산화탄소 감축효과와 395만배럴의 원유수입 대체효과가 있다.

□ 한호연 K-water 녹색에너지처장은 “K-water는 향후 표준화된 수상 태양광 시스템을 개발하여 국내뿐만 아니라 해외시장에도 진출할 계획”이라고 말했다.

붙 임 : 수상태양광발전 시범사업 개요

[붙임]

K-water 수상태양광 시범사업 개요

Ⅰ		개 요

□ 합천댐 수상태양광 건설(실증플랜트)

◦ 위    치 : 경남 합천군 대병면 역평리 일원

◦ 공사기간 : 2011.05 ~ 2011.09

◦ 총사업비 : 717백만원

◦ 연구개요

- 발전설비용량 : 100kW (태양전지 모듈 240W × 414장)

- 연간 전력생산량 : 144MWh (30가구분)

- 크 기(가로 x 세로) : 50x25m + 25x13.5m(1,600㎡)

Ⅱ		추진 현황

□ ‘11. 05. 100㎾급 실증플랜트 연구개발 착수(합천댐)

□ ‘11. 09. 수상태양광(100㎾급) 준공

□ ‘11. 11. 수상태양광(100㎾급) 발전 개시

Ⅲ		사업 효과

□ 국토의 효율적 이용으로 식생훼손 방지 및 친환경 부가가치 창출

□ 육상대비 발전량 10%이상 증가

□ 광차단 효과로 녹조 증식억제 및 수분증발 방지

□ 차별화된 기술력 및 민간기업 육성으로 태양광 관련시장 활성화

□ 수자원의 수력발전 이외의 수상을 이용한 태양광 에너지원 개발

Ⅳ		조감도 및 사진

합천 수상태양광(100㎾급) 조감도

합천댐 수상태양광발전 현장 사진