	2011. 12. 16(금) 조간용
	이 보도자료는 2011년 12월 15일 오전 11:15부터 보도하여 주시기 바랍니다.
보도자료
담당부서 :		주택본부 건축기획과			건축기획과장	권 창 주	3707-8250
					건축설팀장	정 남 기	3707-8265
사진없음 ■		사진있음 □		매수 : 4매	담 당 자	임 태 수	3707-8273
서울시, '건축물 에너지소비총량제'로 640억 절약 - 서울시, 에너지소비량 일정량 이하로 관리하기 위한 ‘에너지소비총량제’ 시행 - 서울시 에너지소비량의 60% 차지하는 건축부문에 대해 20% 절감목표 - 7월부터 신축 건축물 47개 설계에 적용해 에너지소비량 감소하도록 관리 - 연간 에너지소비량 3억9천㎾h 온실가스 9만6천 tCO2 감축 효과 - 소나무 86만그루 식재 효과.. 서울숲 2배 크기의 공원 조성에 해당 - 건축물 에너지소비총량제 프로그램 기능 강화 및 지속적인 교육․홍보

□ 서울시가 ‘건축물 에너지소비총량제’로 연간 에너지소비량 3억9천 ㎾h, 탄소배출량 9만6천톤을 줄이고 소나무 86만 그루 식재하는 효과를 내는 등 연료비로 환산하면 640억원을 절약했다.

□ 서울시는 지난 7월부터 11월까지 4개월간 건축심의를 마친 47건에 대해 건축물 에너지소비총량제를 적용, 이들 건물은 에너지 기준 이하로 설계해 이와 같은 녹색건축물 활성화 기반을 마련했다고 밝혔다.

□ 그 중 에너지저소비형에 해당하는 150㎾h/㎡.y이하 건축물도 7건으로 나타났다.

<서울시 에너지소비의 60%인 건축물 에너지소비량을 정량적으로 관리해 감소>

□ ‘건축물 에너지소비총량제’는 그동안 점수․등급 등 단편적인 평가로 실제 건축물에서 소비되는 에너지량을 정확하게 알 수 없었던 부분을 정량적으로 계산해 일정량 이하로 소비되도록 관리하는 제도다.

○ ‘건축물 에너지소비총량제’란 1년 동안 건축물에서 소비하는 총에너지사용량을 건물면적으로 나눠 1㎡당 연간 에너지소비량이 기준 이하가 되도록 에너지소비량을 관리하는 제도다.

□ 이는 서울시 에너지소비량의 60%를 차지하는 건축물 에너지소비량을 줄이는 실질적인 방법으로서, 시는 건축부분 에너지소비량 20% 절감을 목표로 하고 있다.

○ 동일한 규모의 건축물이라 하더라도 외형, 내부 공간배치, 설비시스템에 따라 에너지소비량이 달라지기 때문에 친환경․에너지절약을 위해서는 건물부문의 개선이 매우 중요하다.

<에너지소비량 산출 프로그램 개발해 설계자 등 관련자에게 무료보급 및 교육>

□ 서울시는 에너지총량제를 적용하기 위해 지난 3월 건축물 에너지소비량을 계산할 수 있는 프로그램을 개발, 설계자와 인․허가 담당자 및 관련자들에게 무료 보급하고 활용 교육을 실시하는 등 건축물 에너지소비총량에 대한 관심을 유도했다.

<7월부터 신축 건출물의 건축심의, 인허가 시 에너지소비량 확인해 설계>

□ 또한, 7월부터는 바닥면적의 합계 1만㎡ 이상 신축 건축물의 건축심의 또는 인허가시 에너지소비량을 확인해 공동주택 200kWh/㎡·y, 일반건축물 300kWh/㎡·y 이내로 설계토록 했다.

○ 에너지소비량 산출프로그램에 입력되는 40개 항목은 외벽․창호 열관류율 및 면적, 유리투과율, 조명밀도, 신재생에너지 등을 입력하면 1㎡당 연간 소비되는 건축물 에너지소비량을 쉽고 편리하게 계산할 수 있다.

○ 공공건축물은 에너지소비총량을 더욱 강화해 바닥면적 합계 3천㎡ 이상 신축 또는 리모델링 건축물을 대상으로 하고 있다.

<건축물 47개 설계에 적용해 소나무 86만그루 식재한 효과로 640억원 절감>

□ 47건에 대해 에너지총량제를 적용한 결과, 에너지효율 최저등급인 5등급에 비해 에너지소비량은 연간 3억9천㎾h를 줄이게 되고, 온실가스 배출량 9만6천톤을 줄이는 효과가 있는 것으로 분석됐다.

□ 이는 소나무 86만 그루를 식재한 효과로서 서울숲(115만6천㎡, 41만 그루) 2배의 공원 조성에 해당하며, 이를 연료비로 환산하면 절감액은 640억 원으로 분석됐다.

<통합관리 시스템 개발하고 판매, 숙박, 의료시설 등으로 확대>

□ 서울시는 앞으로 에너지소비총량제 통합관리 시스템을 개발해 건축심의․인허가․사용승인 등 건물 에너지 정보관리를 일원화 하고, 현재 공동주택 및 업무시설에 한정돼 있는 프로파일을 판매․숙박․의료시설 등을 추가해 확대할 예정이다.

□ 또한, 온실가스는 1990년 발생량 대비 40% 감축, 에너지소비량은 2000년 소비량 대비 20% 절감을 목표로 하는 「2030 그린디자인 서울」목표달성을 위해, 지속적으로 에너지소비량 기준을 강화하고 에너지절약 방안을 연구해 실효성 있는 건축물 에너지절약 시책을 추진해 나갈 계획이다.