	보 도 자 료
	보도일시		2012년 2월 2일(목) 조간(2.1. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	기후대기정책관실 대기관리과			윤명현 과장 / 김강원 사무관
					02-2110-6794 / 7916
		한국환경공단 대기환경처			김준호 처장 / 홍경기 팀장
					032-590-3500 / 4670
	배포일시			2012. 1. 31.(화) / 총 10매

저녹스버너 보급으로 대기오염․CO2․연료비 모두 저감

◇ 환경부 2006년~2011년 저녹스(NOx)버너 6,180대 보급

- 연간 질소산화물 2,805톤, 이산화탄소 301,056톤, 연료 302억원 상당 저감

□ 환경부는 2006년~2011년까지 저녹스(NOx)버너* 지원사업을 실시한 결과 총 6,180대의 저녹스버너를 보급, 연간 2,805톤의 질소산화물**을 저감하며 높은 환경개선 효과를 거둔 것으로 분석됐다고 2일 밝혔다.

○ 저녹스버너 지원사업은 수도권 및 수도권 외 대기오염 우심지역의 대기질을 개선하기 위해 중소기업에서 질소산화물 배출량이 많은 노후화된 버너를 저녹스버너로 교체할 때 투자비의 일부를 정부가 지원***해 주는 것이다.

- 한국환경공단에서 저녹스버너의 효과를 분석한 결과, 가스용 일반버너를 저녹스 가스버너로 교체할 경우 평균 53%(77ppm ⇒ 36ppm)의 질소산화물 저감효율이 있다.

․ 중유용 일반버너에서 저녹스 중유버너로 교체할 경우 평균 24%(215ppm⇒ 163ppm)의 저감효율이 있다.

․ 특히, 중유용 일반버너를  가스용 저녹스버너로 교체할 경우 저감율은 83%(215ppm ⇒36ppm)에 달하는 것으로 나타났다.

* 저녹스버너 : 연료 및 공기의 혼합특성을 조절하거나 연소영역의 산소농도와 화염온도를 조절하는 방법 등으로 열에 의한 질소산화물 생성 및 연료의 질소성분에 의한 질소산화물 생성을 억제할 수 있는 버너.

** 질소산화물 : 기침, 가래, 호흡기 장애 등 인체에 미치는 영향이 크며, 태양의 자외선, 분진 등과 반응해 광화학 스모그를 일으키는 원인물질.

*** 저녹스버너 지원사업 정부지원 : 저녹스버너 용량별 일정금액 지원(설치비의 70%이내, 국고50, 지방비20)

□ 분석 결과에 따르면, 저녹스버너 지원사업을 통해 2006년 169대, 2007년 277대, 2008년 534대, 2009년 1,943대, 2010년 1,801대, 2011년 1,493대로 총 6,180대의 저녹스버너가 보급됐다.

○ 환경부는 2006년부터 중소사업장을 대상으로 시범사업을 실시하고 있으며 저녹스버너 설치효과가 우수한 것으로 인정되면서 점차 대상지역, 지원규모, 대상시설 등을 확대하고 있다.

□ 이를 통한 저녹스버너 보급으로 질소산화물(NOx) 저감을 통한 대기 환경개선 뿐만 아니라 이산화탄소 저감효과와 연료절감을 통한 사업장의 비용절감 효과까지 누릴 수 있다.

○ 총 6,180대의 저녹스버너를 보급하면 연간 질소산화물 2,805톤, 이산화탄소 301,056톤, 연료 44,522,412N㎥을 저감할 수 있다.

- CO2의 경우 승용차(평균배출량 198g CO2/km, 한국교통연구원) 기준 101,366대의 배출량을 상쇄시키는 효과다.

- 연료 저감은 교체 보일러의 대부분을 차지하는 LNG(‘11.1. 한국가스공사 산업용 동절기 기준가격 679.3원/N㎥) 기준 302억 원의 비용을 절감하는 가치가 있다.

< 개선효과 >

저녹스버너 보급	NOx 저감	CO2 저감	연료절감(연료비)
6,180대(‘06~’11)	2,805톤/년	301,056톤/년	44,522,412 N㎥/년

□ 환경부는 “대기오염물질 저감뿐만 아니라 에너지 절감을 위해 지속적으로 저녹스버너 보급사업을 지속적으로 추진할 계획”이라며 “관계기관과 협의해 지원규모를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

□ 붙임  1. 저녹스버너란? 1부.

2. 저녹스버너 지원정책 1부.

3. 저녹스버너 설치효과 1부.

4. 저녹스버너 설치현황 1부.

붙임 1		저녹스버너란 ?

저녹스버너는 연료 및 공기의 혼합특성을 조절하거나 연소영역의 산소농도와 화염온도를 조절하는 방법 등으로, 열에 의한 NOx(Thermal NOx) 및 연료의 질소성분에 의한 NOx(Fuel NOx)의 생성을 억제시키는 기능을 갖춘 버너로서 연료분사방식과 연소용 공기공급방법에 따라 크게 4종류로 분류된다.

〈저녹스버너의 구분〉

〈저녹스버너 설치 사례〉

< 저NOx버너가 설치된 보일러 >		<저녹스버너 연소헤드>
		<저녹스버너의 분할화염>

붙임 2		저녹스버너 지원정책

□ 저녹스버너 지원사업이란?

○ 대기환경개선 및 사업자 경제적 부담 경감을 위해서「중소기업기본법」시행령 제3조에 따른 중소기업, 비영리 법인·단체, 업무·상업용 건축물, 공동주택에서 일정 수준 이상의 질소산화물 저감 효율을 갖는 저녹스버너로 교체하는 경우 설치비의 일부를 지원하는 사업

□ 지원대상

○ 「중소기업기본법」시행령 제3조에 따른 중소기업, 비영리법인․단체, 업무·상업용 건축물 또는 공동주택에 설치된 일반 보일러, 냉온수기 및 건조시설(간접가열시설에 한함)의 기존 일반 버너를 저녹스버너로 교체하는 경우(단, 공공시설*은 제외)

* 공공시설이라 함은 국가 또는 자치단체 소유의 시설로서 보일러,냉온수기 및 건조시설(간접가열시설에 한함)의 운영·관리비를 직접 부담하는 시설을 말함

○ 사업장별로 저녹스버너 1대를 우선 지원하되 예산 범위 내에서 연간 3대까지 지원. 단, 신청자가 적을 경우에는 환경청장과 사전 협의하여 3대를 초과하여 지원할 수 있음

□ 지원항목

○ 저녹스버너 및 부대설비(제어판넬, 송풍기, 가스트레인)

□ 보조금의 산정기준

○ 보일러, 냉온수기 및 건조시설(간접가열시설에 한함)의 용량에 따라 국비와 지방비를 합한 금액을 지원하되, 지방비는 국비의 40%에 해당하는 금액을 지원함

<용량별 보조금 지원 금액>

(단위 : 만원)

용량별	국비	지방비	용량별	국비	지방비
0.3톤이상 0.5톤미만	300	120	5톤이상 6톤미만	1,000	400
0.5톤이상 0.7톤미만	400	160	6톤이상 7톤미만	1,100	440
0.7톤이상 1톤미만	500	200	7톤이상 8톤미만	1,200	480
1톤이상 2톤미만	600	240	8톤이상 9톤미만	1,300	520
2톤이상 3톤미만	700	280	9톤이상 10톤미만	1,400	560
3톤이상 4톤미만	800	320	10톤 이상	1,500	600
4톤이상 5톤미만	900	360	※ 1톤 = 619,000㎉로 산정

주1) 보조금 지원 금액은 상기 지원 기준금액을 초과할 수 없으며, 설치비용이 지원 기준금액보다 낮은 경우 실제 설치비용을 기준으로 지원하되, 설치비용의 일정 부분은 자부담으로 충당하여야 함

주2) 냉온수기의 용량은 1RT를 3,024㎉로 환산하여 상기 기준을 적용

○ 단, 한 모델의 저녹스버너가 인정검사 시 용량보다 적은 보일러, 냉온수기 및 건조시설(간접가열시설에 한함)에 설치 할 경우, 사업장별로 실제 설치된 용량에 해당하는 금액을 지원하고 인정검사 시 용량보다 큰 보일러, 냉온수기 및 건조시설(간접가열 시설에 한함)에 설치 할 경우에는 당초 인정검사 시 용량에 해당하는 금액을 지원함

□ 보조금의 지원우선순위

○ 다음 각 호의 우선 순위에 따르되, 각 호 내에서는 버너 용량이 크고 설치년도가 오래된 사업장을 우선 지원

① 제조업 사업장(한국표준산업분류 대분류 C 해당 업종)

② 제조업 이외의 사업장

붙임 3		저녹스버너 설치효과

□ 저녹스버너 설치 후 NOx, CO2 저감량 및 경제적 이익

저녹스버너 보급	NOx 저감	CO2 저감	연료절감
6,180대(‘06~’11)	2,805톤/년	301,056톤/년	44,522,412 N㎥/년

※ 저녹스버너 보급 시범사업 성과평가(국립환경과학원, 2007)

※ 연료비 절감액 302억원(‘11.1. 한국가스공사 산업용 동절기 기준가격 679.3원/N㎥) 절감효과

□ 산출 내역

구 분		총계	2006~2011년
			중유->중유	경유-> 경유	LNG-> LNG	중유-> LNG	경유-> LNG
보일러 현황	보일러 대수[대]	6,180	3	114	5,642	228	193
	보일러 용량[톤]	11,425	12	142	10,157	817	298
저감 효과 [톤]	NOX 저감량	2,805	4	32	1,886	790	93
	CO2 저감량	301,056	143	1,712	75,976	166,615	56,610
연료 절감량	Gcal/년	469,711	473	5,829	417,461	32,096	13,852
	N㎥/년	44,522,412	44,801	552,532	39,569,755	3,042,304	1,313,019

□ 계산근거

○ NOx 저감량 산출근거

- 중유 → 중유LNB

① 12.0톤 × 322.4kg/년(1톤시년간저감량) ÷1,000톤/kg = 4톤

- 경유 → 경유LNB

② 142톤 × 223.5kg/년(1톤시년간저감량) ÷1,000톤/kg = 32톤

- LNG → LNG LNB

③ 10,157톤 × 185.7kg/년(1톤시년간저감량) ÷1,000톤/kg = 1,886톤

- 중유 → LNG LNB

④ 817톤 × 967.8kg/년(1톤시년간저감량) ÷1,000톤/kg = 790톤

- 경유 → LNG LNB

⑤ 298톤 × 313.0kg/년(1톤시년간저감량) ÷1,000톤/kg = 93톤

∴ ①+②+③+④+⑤= 2,805톤

○ CO₂ 저감량 산출근거 (EPA 배출계수 이용)

- 중유 → 중유LNB

① 12톤 × 12.46(EPA 배출계수) = 143톤

- 경유 → 경유LNB

② 142톤 × 12.07(EPA 배출계수) = 1,712톤

- LNG → LNG LNB

③ 10,157톤 × 7.48(EPA 배출계수) = 75,976톤

- 중유 → LNG LNB

④ 817톤 × 204.01(EPA 배출계수) = 166,615톤

- 경유 → LNG LNB

⑤ 298톤 × 190.03(EPA 배출계수) = 56,610톤

∴ ①+②+③+④+⑤= 301,056톤

붙임 4		저녹스버너 설치현황

□ 지역별 설치현황

○ ‘06~’11년 전국에 6,180대의 저녹스버너가 보급됨. 수도권에 3,413대, 수도권 외 지역에 2,767대 보급

(단위 : 대)

구분		총계	‘06년	‘07년	‘08년	‘09년	‘10년	‘11년
총 계		6,180	169	277	497	1,943	1,801	1,493
수도권	소계	3,413	100	205	431	1,035	943	699
	서울	1,566	-	-	210	452	522	382
	인천	739	34	72	46	266	208	113
	경기	1,108	66	133	175	317	213	204
수도권외	소계	2,767	69	72	66	908	858	794
	부산	394	-	39	17	148	126	64
	대구	795	-	33	37	418	173	134
	대전	370	-	-	-	124	180	66
	울산	345	59	-	12	159	93	22
	광주	209	-	-	-	-	56	153
	충북	99	-	-	-	-	25	74
	충남	6	-	-	-	-	-	6
	전북	179	-	-	-	-	93	86
	전남	40	10	-	-	23	7	0
	경북	99	-	-	-	36	39	24
	경남	148	-	-	-	-	44	104
	강원	83	-	-	-	-	22	61

□ 용량별 설치현황

(단위 : 대)

구 분	총 계	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	11년
총계	6,180	169	277	497	1,943	1,801	1,493
1톤 미만	2,709	0	0	0	1,243	916	550
1톤~2톤	1,734	76	123	226	350	519	440
2톤~3톤	637	33	64	115	129	130	166
3톤~4톤	340	26	43	55	74	63	79
4톤~5톤	160	11	17	22	23	36	51
5톤~6톤	175	12	11	29	27	42	54
6톤~7톤	92	2	10	18	16	14	32
7톤~8톤	83	2	1	8	18	30	24
8톤~9톤	101	4	4	14	31	11	37
9톤~10톤	9	0	0	0	0	0	9
10톤 이상	140	3	4	10	32	40	51