		2012. 02. 22(수) 조간용
		이 보도자료는 2012년 2월 21일 오전 11:15부터 보도하여 주시기 바랍니다.
보도자료
담당부서 : 기후환경본부 녹색에너지과				녹색에너지과장	이인근	2115-7407
				신재생에너지팀장	조영호	2115-7470
사진없음 □ 사진있음 ■			매수 : 6매	담 당 자	김영수	2115-7720
서울시, 흘려보내던 하수 활용해 2만 가구 난방공급 - 탄천물재생센터 방류수 잠재열 활용해 연간 2만 가구(19,000TOE) 지역난방 - 석유 수입대체 85억원, 1,156만 3,000그루 나무 심고, 녹색일자리 270명 고용 효과 - 단계적 확대해 서울지역 22%에 해당하는 11만 가구에 난방 공급 계획 - 市, 하수열난방공급 시작으로 친환경에너지 적극 개발해 원전 1기 줄일 것

□ 서울시가 한강으로 흘려보내던 하수처리수를 물재생센터를 이용해 2만 가구에 지역난방을 공급한다.

□ 시는 탄천물재생센터 방류수의 잠재열을 활용한 전국 최대 규모의 지역 난방공급 사업자 선정 및 실시협약을 체결하고 친환경에너지를 회수하여 지역난방으로 사용하는 사업에 본격 착수한다고 밝혔다.

○ 시는 지난해 8월에 ㈜포스코(대표 정준양)를 우선 협상대상자로 지정하고, 그 동안 구체적인 사업시행 조건에 대한 실무 협상을 마무리하고 실시협약을 체결하기에 이르렀다. 앞으로 사업자는 3월까지 실시계획 승인을 완료하고 공사를 착수할 예정이며, 2013년 상반기 중 열 생산을 개시할 예정이다.

○ 하수열 활용시스템은 스웨덴, 노르웨이와 같은 북유럽과 일본 등에서는 2000년 전후로 널리 쓰이고 있지만 아직까지 국내에서는 생소한 신재생 에너지수단이다.

<12년 탄천물재생센터 하수열 이용해 강남지역 2만가구 지역난방 공급을 필두로 단계적 확대>

□ 서울시는 하수열 활용사업을 2012년도부터 단계별로 추진할 계획이며, 1단계로 탄천물재생센터 하수열을 이용한 강남지역 2만 가구의 지역난방 공급을 우선 추진할 것이라고 밝혔다.

○ 탄천물재생센터에 63Gcal/h의 히트펌프를 설치하여 생산된 열을 인근에 설치되어 있는 지역난방공급관 등 기반시설을 통하여 강남지역의 난방열로 공급할 계획이다.

〈탄천물재생센터 하수열에너지 이용 사업효과〉

○ 연간 석유환산 19,000TOE 에너지 생산으로 수입대체 효과 85억원

○ 연료전지 10MW 또는 태양광 65MW 투자효과

○ 나무심기 11,563,000그루 상당의 온실가스 38,000 CO2 저감효과

○ LNG 대체로 지역난방에너지 비용 연간 17억원 절감 효과

○ 녹색 일자리 창출 270명 고용효과(2008 기준)

○ 지역사회발전을 위한 복지비용 연간 5천만원 적립

<탄천, 서남, 난지, 중랑 물재생센터 방류 4백 39만톤으로 서울지역 22% 지역난방 공급 가능해>

□ 운영 중인 탄천, 서남, 난지 및 중랑 물재생센터에서 일일 평균 4백 39만톤을 한강으로 방류하고 있으며, 방류수는 동절기에도 10°C내외의 잠재열을 함유하고 있어

□ 그간 흘려보냈던 방류수를 지역난방과 연계할 경우 서울지역 22%에 해당되는 약 11만 가구에서 사용 가능한 난방열을 안정 공급할 수 있다.

○ 아울러 2단계 이후로 추진되는 서남물재생센터 등 나머지 3개 물재생센터의 하수열 이용사업을 완료하게 되면 서울지역 지역난방이용  48만 7천 가구의 22%인 11만 가구에서 사용 가능한 냉․난방을 하수열로 공급할 수 있게 된다.

<하수열 이용 지역난방공급도>

히트펌프

<하수열난방공급을 시작으로 도심권 활용가능한 친환경에너지 개발 힘써>

□ 하수열 난방공급을 시작으로 한강, 중랑천 등 하천수, 상수도 취수장 및 지하철 역사에서 발생하는 지하수 활용 등 미활용 온도차 에너지 개발․이용을 더욱 적극적으로 추진해 나갈 계획이다.

□ 임옥기 서울시 기후환경본부장은 “14년까지 원전1기를 줄이기 위해 앞으로 하수열 등 미활용에너지를 적극적인 개발․이용할 것”이라며,  서울시 신재생에너지 이용률을 현재 2.1%에서 오는 2014년까지 4%로 높일 것”이라고 말했다.

붙임 : 1. 하수열 히트펌프 설치사례 및 개요 1부.

2. 사업효과 분석자료(탄천) 1부.  끝.

참고자료 1

하수열 히트펌프 설치 사례 및 개요

설치장소		설치규모	용도
국 내	대구 서부하수처리장	0.301Gcal/h × 1대	건물 냉.난방
	울진 하수처리장	0.025 Gcal/h × 1대	건물 냉.난방
	흥해 하수처리장	0.15 Gcal/h × 1대	건물 냉.난방
	용인하수처리장	6.6Gcal/h × 1대	지역난방
스 웨 덴	소 르 나	25.8Gcal/h × 4대	건물 난방
	마 루 메	34.4Gcal/h × 1대	주택․빌딩 난방
	우프사라	11.2Gcal/h × 3대	주택․빌딩 난방
노르웨이	샌드비카	12.1Gcal/h × 2대	주택․빌딩 냉.난방
	베 륨	16.1Gcal/h × 1대	주택․빌딩 냉.난방
	Skoyen Vest Plant	15.8Gcal/h × 1대	주택․빌딩 냉.난방
핀 란 드	Katri Vala Plant	14.4Gcal/h × 5대	주택․빌딩 냉.난방
일 본	마쿠하리	9.5Gcal/h × 4대 4.3Gcal/h × 2대	주택․빌딩 냉.난방
	고 라 쿠	11.0Gcal/h × 2대 4.3Gcal/h × 1대	주택 ․빌딩 냉.난방

참고자료 2

사업효과 분석자료(탄천)

☐ 연간 석유환산 19,000TOE 에너지 생산으로 수입대체 효과 85억원

- LNG 1N㎥ = 10,500kcal = 10.5Mcal ≒ 0.01Gcal, 1TOE = 10Gcal이므로

1TOE = 1,000N㎥, LNG 1N㎥ = 755원이므로

- 19,000TOE × 1,000N㎥/TOE × 755/1.1원 × 0.7 × 94%

≒ 85억원 (LNG  12,154천N㎥ 수입대체효과)

☐ 연료전지 10MW 또는 태양광 65MW 투자효과

- 연료전지 설치시 : 19,000TOE/1.789TOE/kw ≒ 10MW(600억)

- 태양광발전 설치시 : 19,000TOE/0.292TOE/kw ≒ 65MW(2,650억)

☐ 점용료 부과로 연간 36백만원 세입증대

- (80/1,000) × 429,000원 × 2,100㎡ × 1/2 ≒ 36백만원/년

☐ 나무심기 11,563천 그루 상당의 온실가스 38,000 CO2톤 저감 효과

☐ LNG 대체로 지역난방에너지 비용 연간 17억원 절감 효과

- 산출근거 : 190,000Gcal × 13,000원/Gcal × 0.7 = 1,729백만원

☐ 녹색 일자리 창출 270명 고용효과(2008 기준)

- 고용유발계수 일반기계 4.1, 건설업 10.2 , 추정사업비 361억

- (361억/10억) × (12.9 + 14.6)/2 ≒ 270명

☐ 지역사회발전을 위한 복지비용 연간 5천만원 적립(검토)

- 매출액 : 190,000Gcal × 55,000원/Gcal = 104억

- 적립금 : 10억(수익금) × 5% ≒ 5천만원 (수익금의 5%일 경우)