		보 도 자 료
		배포 일시	2012. 2. 23(목) 총 6매(본문 2, 붙임 4)
담당 부서	기업복합도시과	담 당 자	∙과장 안충환, 사무관 김선석 ∙☎ (02)2110-8186, 8182
보 도 일 시		2012년 2월 24일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 2. 23(목) 11:00 이후 보도 가능

시화호 조력발전소 성공 가동 중, 전기생산량 1억 ㎾h 넘어서 ․ ․ ․

- '13년 조력문화관 개관 등 21세기 신재생에너지 메카로 육성할 계획 -

□ 국토해양부(장관 권도엽)와 K-water(사장 김건호)는 지난 19일 부로 시화호 조력발전소의 발전생산량이 1억㎾h*(전기판매액 약141억원)를 넘어섰다고 밝혔다.

ㅇ 시화호 조력발전소는 2011년 8월 여름철 국가 전력수급 안정에 기여하기 위하여 발전을 개시한 후 각종 성능시험 및 조력발전에 따른 해양환경영향 모니터링 등을 위하여 단계별 운전을 해오다

- 지난 1월부터 발전시설(10기) 전체를 가동하기 시작하였으며,금년에는 3억 8,600만㎾h(약 544억원)의 전력을 생산할 계획인데 이는 인구 35만 도시에서 사용할 수 있는 량이다.

* 1억㎾h는 15만6천 배럴(약 200억원)의 유류대체효과

□ 시화호 조력발전소는 세계 최대 규모*(시설용량 25만4천㎾)로서 2004년 12월 착공 이후, 7년간의 공사기간을 거쳐 완료하였으며,

* 프랑스 랑스 : 24만㎾

ㅇ 현재 방문객들에 대한 편의를 위해 휴게시설(‘12.5 개소)과 전망대(높이 75m)를 갖춘 조력문화관(’13.10 개관)을 건립 중에 있으며, 2013년 문화관이 준공되면 시화호 조력발전소는 신재생에너지의 메카로 연간 150만 명의 방문객이 다녀갈 것으로 예상하고 있다.

붙임 : 1. 시화호 조력발전 건설사업 현황

2. 시화호 조력발전소 전력생산량

3. 시화호 조력발전소 휴게시설 및 문화관

붙임 1		시화호 조력발전소 건설사업 현황

□ 사업 목적

ㅇ 시화방조제 축조 이후 수질이 악화되어 해수유통을 통한 시화호 수질개선목표 달성

ㅇ 정부의 대체에너지 확대정책과 UN 기후변화협약(쿄토 의정서 발효)에 부응코자 조력발전시설 설치

□ 사업 개요

ㅇ 사 업 위 치 : 경기도 안산시 단원구 대부동동 시화방조제 일원

ㅇ 발전시설용량 : 254천㎾

ㅇ 연간발전량 : 552.7백만㎾h (소양강댐의 1.56배)

* 인구 50만 도시의 가정에 공급 가능

ㅇ 사업비 /사업기간 : 4,958억원/2003 ~ 2013

□ 기대 효과

ㅇ 청정에너지 개발(552.7백만㎾h)로 에너지 자급도 향상

* 유류수입 대체효과 : 년간 862천 배럴

ㅇ 대규모 해수유통을 통한 시화호 수질개선에 기여

* 외해와 비슷한 수준으로 개선(약 2.0ppm)

ㅇ CDM사업의 일환으로 배출권(CERs) 획득 등 정부의 대체에너지 확대 정책과 UN 기후변화협약에 부응

* 대기환경오염 저감 : 년간 CO2 발생저감 315천톤

□ 위치도 및 조감도

조감도

붙임 2		시화호 조력발전소 발전현황

□ 발전현황

구 분	합계	2011년					2012년
		8월 까지	9월	10월	11월	12월	1월	2월 (현재)
발전량 (천㎾h)	100,246	9,703	3,843	4,915	10,925	22,918	30,277	17,665

□ 경제효과

ㅇ '12.2.19까지(1억 ㎾h) 전기판매액 : 14,112백만원 (평균 141원/㎾h)

* 유류대체효과 : 15만6천 배럴 (200억원)

두바이유 114$/배럴, 환율 1,121원/$ 적용

ㅇ '12년 목표(3억8,600만 ㎾h)  : 54,426백만원

* 유류대체효과 : 60만1천 배럴 (769억원)

두바이유 114$/배럴, 환율 1,121원/$ 적용

붙임 3		시화호 조력발전소 휴게시설 및 문화관

Ⅰ. 휴게시설

□ 시설 개요

구 분	설 계 개 요	조 감 도 (안)
사 업 비	6,200백만원
용 도	휴게소
건축면적	1,541.04㎡ (466.16평)
연 면 적	2,390.55㎡ (723.14평)
구 조	철골․철근 콘크리트조
층수/높이	지하1층, 지상2층/13.7m

□ 추진계획

ㅇ ‘12. 4	공사 준공    ㅇ ‘12. 5  휴게소 개소

Ⅱ. 조력문화관

□ 시설 개요

구 분	설 계 내 용	조 감 도 (안)
사 업 비	20,000백만원
용 도	문화 및 집회시설(전시장)
건축면적	1,895.94㎡ (573.5평)
연 면 적	3,684.25㎡ (1114.48평)
구 조	철골, 철근 콘크리트조
층수/높이	지하1층, 지상3층/75m

□ 추진계획

ㅇ ‘12. 4	실시설계 완료    ㅇ ‘12. 6	공사 착공(’13.10월 개관)