	보 도 자 료
	보도협조		2012년 4월 2일(월) 석간(4.2. 06:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	기후대기정책관실 교통환경과			안세창 과장 / 박지현 사무관
					02-2110-6810/6809
	배포일시			2012. 3. 30.(금) / 총 3매

중국산 수입이륜차 'OPERA' 일산화탄소 배출 초과로 판매중지

◇ 수시검사 결과 일산화탄소 334% 배출허용기준 초과

◇ 원인조사 마무리 후 이미 판매된 차에 대해 리콜 예정

□ 환경부(장관 유영숙)는 중국산 수입이륜차인 ‘오페라(OPERA)’가 수시검사에서 일산화탄소 배출허용기준을 334% 초과한 것으로 확인돼 수입․판매중지 조치를 취했다고 2일 밝혔다.

○ 2008년 1월 1일 이후 생산된 이륜차의 경우 일산화탄소 허용기준은 2g/㎞이나 오페라는 6.875g/㎞까지 배출했다.

□ 이 차종은 2010년 10월부터 중국에서 총 96대가 수입돼 직영점, 대리점 등을 통해 소비자에게 판매돼 왔다.

○ 이번 조치에 따라 기존에 직영점, 대리점 등에 판매된 차량도 일반 소비자에게 판매가 금지된다.

○ 이미 판매된 차량에 대해서는 원인 조사 등을 토대로 개선방안을 마련하고, 이에 따라 리콜을 추진할 예정이다.

□ 환경부는 향후 수입업체가 리콜을 거부하거나 재검사에서도 불합격될 경우, 법에 따라 인증취소, 청문, 고발조치 등의 행정절차를 진행할 방침이다.

○ 아울러, 배출허용기준을 초과하는 이륜차가 수입․판매되지 않도록 수입이륜차에 대한 수시검사와 결함확인검사를 지속적으로 강화할 예정이다.

□ 붙임 : 1. 판매중지 이륜자동차 제원 1부.

2. ‘OPERA’ 2011년 수시검사 결과 1부. 끝.

<붙임 1>

판매중지 이륜자동차 제원

차명	인증번호 (인증일)	엔진형식 (차종)	사용연료 (배기량, cc)	최대출력 (ps/rpm) (변속기)	차량총중량 (공차중량)	수입사
OPERA	AMY-HA-3 ('10.9.6)	LB152QMI (이륜차)	휘발유 (125)	9.8/8,000 (CVT)	235 (105)	(주)한솜 바이크

<붙임 2>

‘OPERA’ 2011년 수시검사 결과

차대번호	구분	배출가스(g/km)
		CO	NOx	HC
-	허용기준	2	0.15	0.8
LLMTCJ439BL000051	수시검사결과	0.503(25%)	0.207(138%)	0.121(15%)
LLMTCJ437BL000095		5.097(255%)	0.012(8%)	0.163(20%)
LLMTCJ439BL000034		3.822(191%)	0.019(13%)	0.148(19%)
LLMTCJ438BL000087		6.875(344%)	0.018(12%)	0.247(40%)
LLMTCJ435BL000015		5.059(253%)	0.012(8%)	0.169(21%)
LLMTCJ439BL000065		5.273(264%)	0.007(5%)	0.237(30%)