	보 도 자 료
	보도일시		2012년 5월 4일(금) 조간(5.3. 12:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	한국환경산업기술원 환경기술평가실			김영권 실장/ 정민모 선임연구원
					02-380-0461 / 0474
	배포일시			2012. 5. 2.(수) / 총 4매

지하철 이산화탄소-미세먼지, 한 번에 잡는다…녹색기술 개발

◇ 지하철 객실의 미세먼지와 이산화탄소를 동시에 제거하는 기술, 녹색인증 취득

◇ 전국적으로 하루 1천만 명이 이용하는 지하철의 공기질을 개선하고 에너지 사용량도 10% 절감

□ 1천만 지하철 이용자의 건강을 지킬 수 있는 녹색기술이 개발됐다.

□ 환경부 한국환경산업기술원은 한국철도기술연구원, ㈜성창에어텍 및 ㈜애니텍이 공동 개발한 ‘지하철 객실 미세먼지 및 이산화탄소 동시 저감기술’이 녹색기술인증을 받게 됐다고 4일 밝혔다.

○ ‘지하철 객실 미세먼지 및 이산화탄소 동시 저감기술’은 대표적 대중교통수단인 지하철 객실 내 이산화탄소와 탁한 공기의 원인인 미세먼지를 동시에 잡을 수 있는 기술이다.

□ 이 기술을 서울 지하철 2호선에서 6개월 간 시범 적용한 결과, 미세먼지(PM10)는 평균 17%, 이산화탄소는 평균 18%까지 줄이며 객실 환경개선 효과를 확인했다.

※ PM10 : Particle Measuring under 10㎛

○ 미세먼지는 롤 형태로 설치된 약 21m 길이의 정전식 필터를 통해 걸러낼 수 있도록 했으며, 필터의 교체 주기도 6개월 이상으로 늘렸다.

○ 이산화탄소는 객실 내에 설치된 장치에서 직접 농도를 측정해 환기 여부와 환기량을 제어하도록 함으로써, 2개월 미만이던 흡착제의 수명을 6개월까지 연장했다.

□ 또한, 지하철 객실 환기를 위한 외부 공기 유입 횟수를 줄임으로써 에너지를 10% 절감할 수 있었던 것도 녹색기술 선정에 주요하게 작용했다.

○ 공공기관인 한국철도기술연구원이 기업과 협력해 지하철 객실 공기 정화기(SCAP)를 개발하고 녹색기술 인증까지 획득한 것도 고무적이다.

□ 환경산업기술원 김영권 환경기술평가실장은 “이 기술이 서울 지하철 뿐 아니라, 수도권과 대구, 부산 등의 지하철에 확대 적용된다면 1천만 지하철 이용자의 건강 증진 뿐 아니라 에너지 효율 제고에도 크게 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

※ 기관 정보

한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 의거해 설립된 준정부 기관으로, 환경기술 개발, 환경산업육성, 친환경제품 보급․확산, 그리고 환경산업 수출 및 국제협력을 주요 과제로 삼아 국민의 삶의 질 향상과 국가 경제발전에 기여하고 있다.

· 기관명 : 한국환경산업기술원(원장 윤승준)

· 영문명 : Korea Environmental Industry & Technology Institute(KEITI)

· 홈페이지 : www.keiti.re.kr

□ 붙임: 기술 소개 자료. 1부.  끝.

<붙임> 기술 소개 자료

<지하철 객실 미세먼지 및 이산화탄소 동시저감 기술>

□ 신청자

○ 한국철도기술연구원 권순박 박사

○ ㈜성창에어텍 남국성 부장

○ ㈜애니텍 이주열 대표

□ 기술 내용

신청기술은 지하철 객실 공기질 개선을 위해 정전 롤필터를 이용해 미세먼지를, 흡착제를 이용해 이산화탄소를 각각 17% 및 18%를 저감할 수 있는 기술임

-지하철 객실 공기질 관리를 위한 국내최초의 기술로서 신규성이 인정됨

-SCAP(Subway Cabin Air Purifier)의 차압 및 유동특성 해석을 통한 제품의 최적유량 및 객실내 적정 위치 선정으로 효율을 극대화하여 기술의 우수성이 인정됨

-서울지하철 2호선 차량에 설치하여 6개월간 실증한 결과, 이상 없이 가동된 것이 확인되었으므로 향후 시장성도 높은 기술임

-신청기술 적용으로 지하철 내 환기를 위한 외부공기 공급횟수를 줄일 수 있어, 외기공기 공급에 소요되는 에너지 절약이 가능하며, 이로 인해 지하철 한 량당 연간 약 2톤의 이산화탄소 저감효과가 있음

-미세먼지 오염도에 따른 통기저항 증가로 인한 팬 구동에너지 증가를 방지할 수 있어 기존기술 대비 약 20%의 이산화탄소 배출 저감 효과가 인정됨

□ 관련 사진

< SCAP 모식도>	<신청기술의 서울메트로 운행차량 장착>
< 애니텍 개발 이산화탄소 흡착제 >	< 성창 개발 지하철 객실용 롤필터 >

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 환경산업기술원 정민모 연구원(02-3800-474)에게 연락주시기 바랍니다.