		보 도 자 료
		배포 일시	2012. 8. 1(수) 총 4매(본문 2, 붙임 2)
담당 부서	항만개발과	담 당 자	∙과장 이철조, 사무관 장진수, 주무관 안중현 ∙☎ (02)2110-8622, 6399, 6400
보 도 일 시		2012년 8월 2일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신․방송․인터넷은 8. 1(수) 11:00 이후 보도 가능

삼척항, 이제 지진해일에 끄떡없다

-  지진해일에 대비한 재해취약지구 정비사업 국내 최초 추진 -

□ 국토해양부(장관 권도엽)는 지구온난화 등 기후변화에 따른 해수면 상승과 폭풍·지진해일 등으로 인한 항만 배후 도심권의 침수피해를 예방하기 위해 「삼척항 지진해일 침수방지시설」설치를 위한 기본 및 실시설계용역을 착수한다고 밝혔다.

ㅇ 삼척항은 1983년과 1993년 일본 서부 연안에서 발생한 두 차례 지진에 의한 지진해일 내습으로 선박과 가옥이 파손되는 등 많은 재산과 인명피해가 발생한 지역으로서 국토해양부에서는 ‘11년도에 삼척항을 포함한 항만 주변지역 재해취약지구 정비방침을 수립한 바 있다.

□ 항만 주변지역의 재해취약지구 정비 선도사업으로 추진되는 삼척항 지진해일 침수방지시설은 정라항 입구에 첨단 게이트(폭 50m)와 항만배후 지역에 방호벽(연장 630m) 등을 설치하는 사업으로서 지진해일은 물론 폭풍해일 등으로부터 배후지역의 침수피해를 원천적으로 예방하게 된다.

ㅇ 특히, 해일방재시설을 국내에 처음 도입하는 만큼 단순한 방재기능뿐만 아니라 관광객을 유인하는 지역의 랜드마크(Land Mark) 시설로 활용될 수 있도록 할 예정이다.

□ 국토해양부는 기후변화에 선제적으로 대응하기 위해 방재시설이 필요한 항만지역 총 22개항(25개소)을 선정하고 삼척항을 시작으로 2030년까지 총 1조 1,886억원을 투입하여 방재시설을 구축할 계획이다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토해양부 항만개발과 장진수 사무관(☎ 02-2110-6399)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1		삼척항 지진해일 침수방지시설 개요

□ 사업개요

ㅇ 사업규모 : 콘크리트 방호벽 630m, 자동식 방호문 160m, 게이트 50m

ㅇ 총사업비 : 23,600백만원

ㅇ 사업기간 : 2012 ~ 2015

□ 시설계획

게이트

방호벽

참고 2		항만과 배후도심권 재해취약지구 정비계획

대상 항만	예상침수 면적(㎢)	피해예상액 (억원)	추정사업비 (억원)	도입시설(안)	비고
	28.565	40,459	11,886		폭풍해일
목포항	5.378	14,186	3,858	플랩게이트 + 수직리트게이트
장항항	2.408	3,297	251	방호벽(3,589m)
통영항	0.507	1,840	645	방호벽(2,259m) + 아치형게이트
삼천포 구항	0.261	1,294	403	방호벽(1,283m) + 방파제 연장(300m)
삼천포 신항	0.674	1,501	189	방호벽(1,776m) + 수문
군산항	3.699	654	464	방호벽(7,292m)
부산항	-	606	443	방호벽(1,700m) + 마루높이 증고
장승포항	0.189	494	48	방호벽(1,079m)
광양항 온동	0.037	104	40	방재언덕(8,000㎡)
옥포항	0.120	460	32	방호벽(485m)
마산항	6.585	6,117	3,485	플랩게이트
나로도항	0.221	423	58	방호벽(1,319m)
고현항	0.657	1,154	133	수문
삼천포 구항 ～대방항	0.192	749	98	방재언덕(12,600㎡)
여수항	0.436	2,850	205	방호벽(1,143m) + 수문
부산남항 서방파제	0.278	105	216	친수호안(20,390㎡)
완도항	0.886	1,316	149	방호벽(2,159m)
부산남항 암남동	0.098	50	436	친수호안(24,520㎡)
평택․당진항	4.022	367	191	방호벽(4,013m)
녹동신항	0.801	899	61	방호벽(1,086m)
대흑산도항	0.089	249	45	방호벽(1,170m)
갈두항	0.032	347	19	방호벽(225m)
거문도항	0.068	79	44	방호벽(990m)
대천항	0.610	171	137	방호벽(1,313m) + 마루높이증고
삼척항	0.317	1,147	236	방호벽(790m) + 수직리프트게이트	지진 해일