	보도자료	문의 : 신재생에너지정책실 담당 : 하경용 팀장 ☎ 031-260-4821
	에너지관리공단 (www.kemco.or.kr) 생활실천홍보실 ☎031-260-4392
배포일 : 2012. 9. 5 (수)

부생수소 활용, 세계최대 규모 주거용 수소타운 울산에 조성

- 주택 140개소와 공공·민간건물 3개소에 연료전지 설치 지원  -

□ 에너지관리공단(이사장 허증수)은 부생수소 활용 수소타운 시범사업 대상지역으로 울산광역시 컨소시엄을 선정하고, 업무협약을 체결하여 사업을 착수했다고 밝혔다.

ㅇ 수소타운 시범사업은 온산산업단지의 부생수소를 연료원으로 활용하여, 다양한 용량의 연료전지 설비(1kW, 5kW, 10kW)를 주택 140개소와 공공·민간건물 3개소에 설치(정부지원 최대 75% 이내)하는 사업이며,

＊기존 LNG 연료방식이 아닌 부생수소 등을 연료로 활용하여, 연료전지 가격 경쟁력 제고와 연료원 다변화를 모색할 필요성 대두

ㅇ 동 사업의 사업비는 총 88억원(정부 52억원, 지자체·민간 36억원)으로, 내년 4월까지 인프라 구축과 연료전지 설비설치가 완료되면 해당 수소타운의 규모는 주거용으로 “세계 최대”가 될 전망이다.

＊일본은 지방정부(후쿠오카 현) 차원에서 LPG 개질용 형태로 150가구 규모의 “수소타운”을 운영 중에 있으나, 우리와 같이 부생수소를 직접 사용하는 형태는 1개 수소스테이션(차량충전용), 7개 일반건물(홍보관), 8개 주택 규모에 불과한 실정

□ 금번 수소타운 시범사업을 수행하는 울산광역시 컨소시엄은 공모절차에 따라 공개·현장평가 등을 거쳐 선정되었으며,

ㅇ 컨소시엄은 울산광역시를 주축으로 사업을 지원하는 울산테크노파크, 수소공급·안전관리를 담당하는 에스피지산업, 연료전지 제조·설치를 담당하는 퓨얼셀파워, 현대하이스코, 효성, GS칼텍스가 참여하고,

ㅇ 정부지원이 있는 연료전지 설비를 제외한 수소배관설치와 수소 연료비 지원 등 인프라 부분은 전액 지자체와 민간(수소 공급기업, 연료전지 제조․설치기업, 수요처)이 공동 투자하는 형태이다.

□ 동 시범사업 대상지역은 울주군 온산읍에 위치한 기업의 사택·체육관, 온산읍사무소로 수소를 공급할 수 있는 배관 구축 후 연료전지 설비 195kW*를 설치하며,

＊주택 140kW(1kW×140대), 민간건물 45kW(5kW×7대, 10kW×1대), 공공건물 10kW(5kW×2대)

ㅇ 대국민 홍보를 위해 연료전지 시스템과 부품·소재 등을 전시·운영하고 수소타운에서 가동되고 있는 전 설비의 운전현황을 확인·점검할 수 있는 중앙 모니터링 시스템이 구현되는 홍보관을 함께 건립한다.

□ 울산광역시 컨소시엄은 시범사업에 대한 이해도 제고와 공감대 형성을 위해 수요처인 사택 주민들을 대상으로 주민설명회를 8월 말 개최한 바 있다.

□ 에너지관리공단 허증수 이사장은 “금번 수소타운 시범사업이 새로운 시장창출의 모범사례로 전개되어, 관련 산업의 육성과 산업화 기반을 마련하는 계기가 되기를 기대한다.”고 밝혔다.

첨 부 : 2012년 수소타운 시범사업 주요내용. 1부. 끝.

< 참고 >

2012년 수소타운 시범사업 주요 내용

□ 추진기관별 역할

○ (정부) 수소타운 시범사업 추진계획 확정 및 총괄 관리

- (센터) 사업계획서 검토, 평가, 대상 지자체(컨소시엄) 선정, 연료전지 시스템 설치비용 지원(그린홈·일반보급 : 75%, 지방보급 : 50%) 등

＊센터 : 에너지관리공단 신재생에너지센터

○ (컨소시엄) 대상지 발굴 및 사업계획 수립

- (지자체) 연료전지 시스템 비용 일부 지원(그린홈·일반보급 : 자부담 일부, 지방보급 : 50%), 주민설명회 개최를 통해 시범사업에 대한 이해도 제고와 공감대 형성

- (참여기업) 배관설치 등 인프라 비용 투자·설치공사와 수소연료의 안정적 공급, 적정 연료전지 시스템 설치 등

□ 시범사업 총 사업비와 규모(안)

(단위 : 백만원)

구 분		정부 보조금	민간부담금		합계
			지자체	민간
연료 전지	그린홈 100만호	4,050	789	561	5,400
	일반보급	1,000	194	139	1,333
	지방보급	150	150	-	300
인프라	주 배관, 연료비지원 및 홍보관/모니터링/사업운영	-	717	1,025	1,742
	소 계		1,850	1,725
합 계		5,200	3,575		8,775

□ 수소타운 시범사업 규모(특징)

○ (규 모) 주택 140가구, 일반건물과 지자체 소유·관리 건물 3개소 내외 규모로 자가용(계통연계) 연료전지 설비 설치

- 부생수소를 활용하는 연료전지(개질기 제외)를 보급하여 에너지사용 행태별 실증과 모니터링 등을 병행 수행

- 정부 지원범위에서 인프라 비용(배관설치나 수소 저장탱크 등)의 변수 등에 따라 수소타운 규모 조정 가능

○ (특 징) 수요처는 인프라 구축과 설치효과 등을 고려하여 각종 건물들이 밀집되어 있는 장소로 에너지사용량이 많은 지역을 우선 검토

- 연료전지 설비는 타 에너지원 대비 높은 시스템 비용이 소요되나, 도심지역이나 건물 밀집지역에 설치 장점이 높으므로 이러한 사항 등을 고려

□ 지원대상 연료전지 시스템 설비 용량과 설치 규모

○ (설비 용량) 수요처의 건물 형태(사용량과 용도별 등)에 부합하는 여러 용량의 시스템(1kW, 5kW, 10kW) 설비를 설치

- 단독주택·공동주택은 1kW, 일반건물(공공·상업건물 등)·지자체 건물에는 5kW, 10kW 용량을 건물 형태에 맞게 각각 설치 지원

□ 부생수소 공급 인프라 구축

○ (인프라 구축방안) 저장탱크 없이 수소 주 배관에서 연결되는 추가 배관(공급지관거리: 약 1km)을 수요처까지 설치하여 수소를 공급

○ (인프라 비용)배관 설치 등 인프라 구축 비용은 수익업체인 연료전지 제조·설치기업 그리고 최종 수요자인 소비자 등에서 부담하고 지자체가 확인·관리

□ 수소연료 공급가격(안)

○ 연료전지에 사용되는 부생수소 공급(시장)가격은 없기 때문에 수소타운 시범사업의 취지와 수소 발열량 등을 고려하여 LNG 가격(동절기 850원/㎥)의 12% 수준인 100원/㎥원의 소비자 단가를 확정하며, 시장가 대비 차액은 5년 동안 수소타운 구축 인프라 사업 예산에서 지원

＊시장가격은 부생수소 원가+정제비용+이동비용(튜브트레일러 등)에 의해 형성되며, 산업용 수소(99.999% 이상)의 경우에는 300～400원/㎥으로 판매되고 있는 상황

＊LNG와 수소 발열량 비교(kcal) : LNG 10,550, 부생수소 2,500(LNG 대비24%)

□ 부생수소의 품질확보와 안전설비 구축

○ (수소 품질) 연료전지 시스템의 효율 향상과 스택 내구성 확보 등을 위해 부생수소의 품질은 99.99% 이상이 되도록 유지

＊부생수소 불순물 범위 : CO < 1ppm이하, 황화합물 < 0.1ppm이하, NH3 < 0.5ppm이하

○ (안전설비) 배관 인프라 및 수소 공급 시스템의 안전성 확보 등

인프라(수소 공급 배관)	연료전지 시스템 설치
①지 배관/주 배관 재질 : SGP(배관용 탄소강관), A106/53 GrB. SMLS Sch20 ②지 배관/주 배관의 연결은 용접방식 ③차단밸브(메뉴얼), 유량계, 가스누출감지기, 코크밸브 ④안전점검 항목 · 화기와의 이격거리, 전기시설과의 간섭 배제 · 공급 지 배관 누설 감지 · 유량계 점검 · 가스 누출 탐지기 작동상태 · 검사 주기(3개월)	①실외형 설치(동결방지기능 내장) ②수소 공급 압력 안전장치 ③가연성 가스 검출센서 ④시스템내부/연료전지스택 온도 등의 모니터링과 안전장치 장착 ⑤상기 항목 이상 시 연료 자동 차단밸브 안전 장치 ⑥시스템과 지 배관 연결에는 Lok Fitting 방식, 연료전지 연료 포트 연결 외에는 용접 방식

□ 홍보관 운영과 사후관리

○ (홍보관 운영) 수소타운에 대한 홍보관을 운영함으로서 수소의 안정성과 효율성 등을 홍보

＊지자체, 연료전지 제조·설치기업 등이 공동으로 투자·설립

- 수소타운 내에 실제 시스템과 관련 소재·부품 등이 설치된 홍보관을 운영하여 수소·연료전지에 대한 대국민 이해도 제고

＊홍보관 내에 수소타운에서 가동되고 있는 전 설비의 운전현황에 대한 확인·점검 등 중앙 모니터링 시스템도 함께 구현

○ 사후관리 관련

- (연료전지 제조·시공업체) 연료전지 시스템 설비는 설치 후 5년 동안 사후관리를 의무적으로 실시하고, 그 결과를 센터의 지침에 따라 보고

＊(수소 공급업체) 수소의 안정적인 공급을 위해 사전에 제시한 품질을 보장하고 저장탱크나 공급배관을 지속적으로 유지·관리

＊(소비자) 연료전지 발전현황 등 모니터링 데이터를 센터에 제공

□ 수소타운 시범사업 추진일정

시범사업계획 확정 ('12. 5월)		ㅇ(지경부) 수소타운 세부계획 확정 * 타운규모, 연료전지 방식, 보조금 단가 등
□
시범사업 공고 ('12. 5월말)		ㅇ(센터) 수소타운 추진 가능지역(지자체) 사업계획 제출 안내 및 공고
□
사업계획서 접수 ('12. 6월 중)		ㅇ(지자체) 수소타운 추진 대상 도시를 선정하여 사업계획서를 수립, 센터에 제출
□
공개 평가(평가위원회) ('12. 7월 중)		ㅇ(센터) 사업계획서를 토대로 공개평가 실시 * 관리·운영·안전성 확보 및 수소공급단가 등
□
현장확인(필요시) ('12. 7월 중)		ㅇ(센터) 사업계획서의 사실여부 등을 확인하기 위하여 현장방문
□
지자체 선정 및 MOU 체결 ('12. 8월)		ㅇ공단, 지자체 간의 MOU 체결
□
시범사업 추진 ('12. 8월 부터)		ㅇ해당 지역 내 지역설명회 개최 ㅇ수소탱크, 배관 등 인프라 구축 ㅇ수요자의 사업 신청 등 이후 절차는 그린홈, 일반보급, 지방보급 절차와 동일