	보 도 자 료
	보도일시		2012년 11월 27일(화) 석간(11. 27. 06:00 이후)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
	담당 부서	환경부 대기관리과			정복영 과장 / 김영종 사무관
					02-2110-6794 / 7918
		한국환경공단 대기관제팀			이광욱 팀장 / 한정대 차장
					032-590-3653 / 3654
	배포일시			2012. 11. 23.(금) / 총 5매

환경부, 2012년도 굴뚝TMS 우수운영사업장 5곳 선정 발표

◇ 동해화력발전처 등 5개 사업장 굴뚝TMS 우수운영사업장 선정

- 17일 굴뚝TMS 우수운영사례 발표회 개최, 인정서 수여 및 운영사례 공유

◇ 굴뚝TMS 활용으로 유동층발전소 운영 신기술 개발, 연간 60억 원 절감 등

□ 환경부(장관 유영숙)는 굴뚝TMS를 활용해 대기오염물질의 배출을 줄이고 운영비용을 절감한 한국동서발전(주) 동해화력발전처 등 5개 사업장을 굴뚝TMS 우수운영사업장으로 선정하고 27일 발표했다.

※ 굴뚝TMS : 굴뚝자동측정기기+전송시스템+관제센터의 총칭

※ TMS : Tele-Monitoring System의 약칭. 대기, 수질 등 환경오염물질 배출농도를 자동측정기로 상시 측정하고 이를 관제센터의 주 컴퓨터와 온라인으로 연결해 오염물질 배출상황을 24시간 상시 감시하는 시스템

□ 이번에 선정된 우수운영사업장은 한국동서발전(주) 동해화력발전처, (주)포스코켐텍 광양화학사업부 광양라임공장, 익산시 신재생자원센터, 삼성전자(주) 기흥사업장, 서원티엠에스(주) 등 다섯 곳이다.

○ 주요 우수사례를 살펴보면, 우선 한국동서발전(주) 동해화력발전처는 굴뚝TMS를 활용해 신기술을 개발, 황산화물 저감에 기여한 점을 인정받았다.

○ (주)포스코켐텍 광양화학사업부 광양라임공장은 설비교체 및 공정개선을 통해 질소산화물 배출을 저감했다.

○ 익산시 신재생자원센터는 SDR(Semi Dry Reactor, 반건식반응탑) 분무시스템 개선으로 운영비(약품비, 유지보수비, 연료비) 약 3천 2백만 원을 절감하고 대기오염물질의 배출을 저감하는 성과를 올린 점이 호평 받았다.

○ 그리고 삼성전자(주) 기흥사업장은 굴뚝TMS 운영으로 축적한 자료를 바탕으로 신뢰성 분석, 이상발생 여부 확인 및 대처 모니터링시스템 구축·운영을 실시해 연도별 기기 이상발생률을 80% 이상 대폭 개선한 공이 인정됐다.

○ 서원티엠에스(주)는 단독형 측정기기 직렬화 기술과 교정가스 신 개폐장치를 개발로 측정기기 설치비 및 유지관리 비용을 낮춰 우수운영사례로 선정됐다.

□ 환경부는 굴뚝TMS 사업장의 사기 진작 및 자율환경개선을 유도하고자 27일 오후 2시 국립순천대학교 70주년기념관에서 ‘굴뚝TMS 우수운영사례 발표회’를 개최하고 업무유공자와 우수운영사업장에 대한 표창 및 인정서 수여와 함께 운영사례를 공유했다.

○ 이 행사에는 전국의 대기관리 담당공무원 및 전문가, 굴뚝TMS 사업장 및 측정기기 업체 관계자 등 약 300여명이 참석했다.

○ 이 자리에서 박천규 환경부 기후대기정책관은 “굴뚝TMS는 사업장에서 배출하는 대기오염물질을 상시로 측정함으로써 공정개선을 통해 오염물질 배출량을 줄이는 데 크게 기여하고 있다”며 “특히, 최근에는 굴뚝TMS가 기후변화 대응과 관련해 온실가스 감축 여부를 효율적으로 감시하기 위한 수단으로써 주목 받고 있다”고 강조했다.

□ 한편, 환경부는 지난 10월부터 굴뚝자동측정기기의 통신방식을 아날로그에서 디지털로 전환하는 사업을 추진해오고 있으며, TMS실의 출입을 원격감시하는 시스템을 조속히 도입 완료해 굴뚝TMS의 신뢰성을 한층 더 높여 나갈 계획이다.

□ 붙임 : 1. 굴뚝TMS 우수사업장 사례 요약. 1부.

2. '굴뚝TMS 우수운영사례 발표회' 세부일정. 1부.  끝.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 환경부 대기관리과 김영종 사무관(☎ 02-2110-7918)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1		굴뚝TMS 우수사업장 사례 요약

구분	사업장명	주요내용	비고
분야1	한국동서발전(주) 동해화력발전처	◦CleanSYS 활용으로 유동층발전소 운영 신기술 개발 -노내 상부차압 감소시 유동매체 투입으로 SOx 증가제어기술 개발(연간 60억원 절감) ◦유동층발전소 연소 및 대기관리 지원 체계 구축 -CleanSYS와 발전소 운전관리시스템 연계 운영으로 대기 배출농도 초과 예방 및 실시간 원인분석	발전
분야2	(주)포스코 켐텍 광양화학사업부 광양라임공장	◦노후 측정기기(‘99년 설치) 신규 교체 : 10억원 ◦집진기 교체 (습식→건식) 교체 : 30억원 ◦배가스 순환에 의한 ‘11년 질소산화물 배출농도 전년대비 26% 저감(95 ⇒ 79ppm) ◦실시간 미세먼지 모니터링 시스템 구성 : 약0.3억원	시멘트
분야3	익산시 신재생자원센터	◦SDR(Semi Dry Reactor) 분무 System 개선에 따른 운영비(약품비, 유지보수비, 연료비) 약 3천2백만원 절감효과 ◦대기오염물질 제거 효율 증가 -TSP, HCl, CO, NOx 협의기준 이하로 배출	소각
분야4	삼성전자(주) 기흥사업장	◦CleanSYS 신뢰성분석, 이상발생 모니터링, 상시운영체계확립 및 경험자산의 축적을 통해 연도별 기기 이상 발생율 80% 대폭 개선 ◦엄격한 대기배출기준 운영 및 염화수소 모니터링을 통해 오염물질 배출량 예측 및 고효율처리시설을 개발(기존설비 대비 약 78% 이상 효율향상) 하는 등 대기환경개선에 기여	기타
분야5	서원티엠에스(주)	◦측정기기 직렬화가 용이하지 않은 단독형 가스분석기에 Pneumatic Control Unit를 설치하여 측정기기 직렬화 및 유지관리가 용이하도록 개선 ◦TMS실에 열선감지기를 설치하여 측정실 출입관리 ◦교정가스 자동개폐를 위한 봄베 개폐장치 개발하여측정기기 설치 비용 절감 -100~150만원/가스1대 → 40만원/가스1대	유지 관리

붙임 2		'굴뚝TMS 우수운영사례 발표회' 세부일정

시 간	내 용	비 고
13:00 - 14:00	등 록	-
14:00 - 14:10	개회식	사회자
14:10 - 14:20	우수운영사업장 지정서 수여 및 업무유공자 표창	환경부
14:20 - 14:30	업무유공자 표창	한국환경공단 이사장
14:30 - 14:40	개회사	한국환경공단 이사장
14:40 - 14:50	격려사	환경부
14:50 - 15:10	환영사	순천시청
15:10 - 15:20	휴 식	-
15:20 - 15:40	굴뚝자동측정기기-디지털통신방식 내용 및 적용방안(조작사례 및 근절대책 설명)	한국환경공단
15:40 - 15:50	휴 식	-
우수운영사례 발표
15:50 - 16:10	CleanSYS 활용으로 유동층발전소 운영 신기술 개발	한국동서발전 (주)동해화력발전처
16:10 - 16:30	CleanSYS 우수운영사례	(주)포스코켐텍 광양LIME공장
16:30 - 16:50	방지시설 개선 및 운영사례	익산시 신재생자원센터
16:50 - 17:10	CleanSYS 운영을 통한 대기환경 개선	삼성전자(주)기흥사업장
17:10 - 17:30	환경측정기기 운영관리 사례발표	서원티엠에스(주)
17:30 - 18:00	총평 및 폐회사	환경부, 한국환경공단