★ 3월 7일(월) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

보도자료	교육과학기술부 Ministry of Education, Science and Technology
	교육과학기술부 홍보담당관실 ☏ 02-2100-6580 나노기반정보․에너지 사업본부 ☏ 042-860-7922
<자료문의> ☎ 02-2100-6842 융합기술과 이규만 사무관 ☎ 052-217-2910/010-6619-6276 울산과학기술대학교(UNIST) 친환경에너지공학부 조재필교수

리튬이차전지용 전극소재 기술이전

- 기술료 등 총 54억원 수입, 향후 1000억원 이상 부가가치 창출

□ 교육과학기술부(장관 : 이주호)의 “신기술융합형 성장동력사업”의 지원을 받아 개발된 플렉서블 이차전지 핵심 소재의 원천기술이 국내기업에 이전되어 상용화 된다.

□ 울산과학기술대학교(UNIST 총장 : 조무제) 차세대전지기술 융합연구단의 조재필/박수진/송현곤 교수 연구팀은 '고안정성 양극활물질 및 고용량/저가 음극활물질 대량합성 기술'을 울산에 위치한 세진그룹(회장: 윤종국)에 이전하기로 하고 7일 오전 UNIST 대학본부에서 협약식을 개최키로 하였다.

○ 이 기술에 대한 가치는 기술료, 발전기금 등 총 54억원 규모로서 국내대학으로는 최대 규모의 수입이 될 전망이다.

□ 세진그룹은 울산에 위치한 자동차, 조선산업의 중견기업으로써 차세대 신성장동력 발굴을 위해 UNIST와 기술이전 프로젝트를 추진하기로 하였다.

□  조재필교수 연구팀이 개발한 이 기술은 ▲ 고온에서도 안정하고 수명열화가 없는 양극소재를 저가로 대량 합성 할 수 있는 기술과 현재 사용되는 음극소재인 ▲ 흑연대비 용량이 3배 증가 되면서도 흑연과 동등한 특성을 나타내는 실리콘 물질의 대량 합성 기술을 세계 최초로 개발하였다는 데서 그 의의를 찾아볼 수 있다.

□ 특히, 이전 핵심 기술 중의 하나인 고용량 실리콘 물질은 현재 일본에서 부분적으로 생산하여 판매되고 있으나 kg당 150달러에 육박하여 흑연대비 15배나 비싸고 합성공정이 어려워 대량 양산이 불가능하다. 이러한 난제를 극복하여 조재필 교수 연구팀에서는 흑연 대비 용량을 3배 이상, 가격도 kg당 20달러이하로 대량합성이 가능한 기술을 개발한 것이다.

□ UNIST에 설치된 차세대전지기술 융합연구단은 교과부의 신기술융합형성장동력사업을 추진하기 위한 나노기반 정보․에너지 사업본부(본부장 : 김창균, 한국화학연구원 책임연구원)에 속한 3개 융합연구단중 하나로서 이번에 개발하여 이전하는 기술은 융합원천기술로서 정부와 연구자의 노력으로 이루어낸 결실이다

□ 조재필 교수는 리튬이차전지 양극 및 음극 소재 기술의 세계적인 권위자로 국내 과학자로서는 유일하게 독일 John Wiley 출판사에서 발행하는 에너지 분야의 최고저널인 Advanced Energy Materials의 편집위원으로 활동하고 있으며 전지기술 관련 국내외 특허 50건 및 SCI논문 130편을 게재하였다.

□ UNIST 기술사업화센터(센터장 : 정무영)는 이 기술을 활용하면 ▲ 저렴하고 ▲ 높은 안정성을 가진 ▲ 고용량 소재를 국내기업에서 생산가능하게 되어 막대한 경제적 이익뿐만 아니라, 우리나라가 개발한 원천기술을 바탕으로 2차전지 소재기술을 세계무대에서 선도하는 계기가 될 수 있을 것 이라고 밝혔다.

□ 리튬 이차전지 시장 규모는 작년 100억달러에서 2015년도 200억달러 이상으로 급성장을 예상하고 있고 이중 전극소재 시장은 40억달러 이상을 차지할 것으로 예측된다. 특히 전기자동차에 사용되는 양극재는 현재 100%일본에서 수입을 하고 있어 수입대체효과가 500억원을 넘어 설 것으로 예측된다. 실리콘음극소재 시장은 현재는 형성단계이고 국내에서는 소재 및 양산화공정을 연구개발 중인 기술이다. 이 물질은 향후 5년 이내에 사용시간의 획기적인 증강이 요구되는 모든 모바일기기용 이차전지에 필수적으로 채용 할 수 밖에 없어 기술 선점효과 및 수입 대체효과가 700억원을 넘어 설 것으로 예측하고 있다.

[참고자료]

1. 조재필 교수 핵심 연구분야 : 이차전지용 고용량전지소재 개발

1.  고속충방전원천기술개발- 균일실리콘 나노입자합성기술을 이용하여 얻은  실리콘나노입자 (~10nm)를 적용한 플렉서블이차전지를 이용하여 고속충방전 원천기술 확보함. 국내언론 (조선일보, KBS뉴스, 중앙일보, 동아일보등에 보도됨, 2월 10일). 관련 기술은 Angew. Chem. Int. Ed.에 게재됨.

2. 플렉서블 전지 원천기술 개발 - 전지극판을 3차원 패턴으로 구현 성공 및 접거나 망가트려도 단락현상이나 전지 성능 저하 없음, 국내 언론 (조선일보, 전자신문, 국민일보, 매일경제등에 소개), Adv. Mater. 2009년 게재된 논문의 기술응용함.

3. 3차원기공을 가진 고용량 Si분말 개발 - Angewandte Chemie Int. Ed. 47, 10151 (2008)에 HOT paper로소개됨, 국내 언론 (동아 일보, 매일 경제, 전자 신문, 세계 일보, 조선일보등) 과 해외 언론인 R&D News와 MIT Technical Review에 개발 소식 게재 (2008년 12월).

4. 저온 합성법을 이용한 나노선다발 합성 - Nano Lett.  8, 957 (2008) -Nature in Asia Highlight로 소개, 국내 주요 방송 매체 및 언론 소개 (매일경제, 동아사이언스, 전자 신문, 서울신문, YTN,파이낸셜 뉴스, 연합뉴스 등).

5. 나노 코팅기술을 이용한 고전압용 고용량 양극활물질 세계 최초 개발- 언론 보도 (2007년 1월 8일, 동아일보, 전자신문, 한국경제, 연합뉴스).

2. 수상 내역

일 자	수 상 내 용	시 상 기 관 (역활)
1997.11.03	기술논문대회 최우수상 (Ni계 양극소재 개발)	삼성 SDI (총괄, 주/교신저자)
2001.06.05	기술논문대회 최우수상 (이중결합을 이용한 LiCoO2의 전기화학적, 열적 특성 개선)	삼성 SDI (총괄, 주/교신저자)
2002.01.03	발명상 은상 (출원부분)	삼성 SDI (단독)
2005.05.30	대한화학회 재료화학분과 우수연구자상	대한화학회 재료화학분과
2007.10.18	대한화학회 (KCS)-Wiley 젊은화학자상	대한화학회
2010. 1. 21	기술개발 표창	울산광역시장 (단독)
2010. 5. 15	교육/기술표창	교육과학부장관
2011. 01.03	교원부문 글로벌상	UNIST총장상 (단독)

용 어  설  명

1.  UNIST(Ulsan National Institute of Science and Technology) : 이공계와 경영학 분야의 특성화 대학으로 첨단융합학문분야의 창의적 글로벌 리더를 양성하는 한편 인류의 삶에 공헌할 수 있는 기초과학과 원천기술 개발연구를 선도하고자 2009년 3월에 울산광역시에 설립된 국내 최초의 법인화 국립대학

2. John Wiley 출판사 : 존 와일리 출판사는 1807년 미국에서 설립됐으며 공학, 의학, 과학분야 서적의 출판으로 세계적인 권위를 인정받고 있다. 학술관련 전문 학술지는 독일의 Wiley에서 총괄한다.

3. 양(음)극활물질 : 배터리의 (+)극에서/(-)극에서 전기화학적 반응을 일으키는 물질

4. 양극소재 : (+)극을 만들 때 사용되는 양극활물질, 바인더, 도전제를 통칭하는 용어이나, 일반적으로 양극활물질을 일컬을 경우가 많다.

<붙임>

신기술융합형 성장동력사업 현황

Ⅰ. 사업개요

◇ 5년 이내에 기존 기술의 한계를 극복(Breakthrough)할 수 있는 융합형 원천기술 발굴

◇ 이를 통해 신성장동력의 미래 성장잠재력을 확충하여 신산업 창출을 뒷받침하고 녹색성장 및 삶의 질 선진화에 기여

1. 배경 및 필요성

○ IT, BT, NT 등의 융합기술은 기존 기술의 한계를 극복하여 새로운 제품․서비스 시장의 Blue Ocean 영역으로 인식

※ 혁신적 신소재 기반 제품, 마이크로 공장의 출현, 바이오 칩․센서를 활용한 개인 맞춤형 진단기술 등 신산업 창출의 근간

○ 글로벌 경쟁력 확보를 위해 융합기술을 바탕으로 선제적 투자를 통한 융합 신기술의 조기 선점이 필수적

- 주요 기술 선진국들은 이미 국가 주도로 미래 국가경쟁력 확보를 위한 융합기술 및 시장선점을 위한 투자 가속화

* 미국(인간수행능력 향상을 위한 융합기술전략,'02), EU(유럽지식사회 건설을 위한 융합기술전략,'04), 일본(신산업창조전략,'04)

○ 신정부는 경제난국을 극복하고 미래 신성장동력 창출을 위한 범정부 신성장동력 비전 및 발전전략 제시

※ 융합 신기술 산업창출을 국정 핵심과제로 제시하고 부처간 역할 분담을 통해 (‘08.4.15, 국과위 운영위 확정)

○ 이에 향후 5년 이내에 새로운 시장선점 및 신산업 창출에 기여할 수 있는 융합 신기술 개발 본격 추진 필요

2. 사업의 개념

○ 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 융합형 원천기술을 발굴하여 신제품 및 신산업 창출과 연계시킴으로써 세계시장 선점에 기여하기 위한 목표지향적 사업

○ 융합형 핵심기술 발굴 단계까지 지원하고 민간으로 이전하여 민간주도로 제품화 추진

※ 차세대 나노박막 태양전지 원천소재 개발 등 중점추진과제에 연간 50억원 이내 지원

3. 사업의 요건

○ IT, BT, NT, ET, MT, CS 등 다양한 분야를 융합하여 다양한 신기술 및 신제품 창출에 활용될 수 있는 원천성기술 개발

- 기술단계 : 5년 이내에 원천기술개발

- 개발형태 : 신기술간 융합(Technology Fusion)

- 활용단계 : 범용적 활용

○ 원천기술 확보라는 사업목적에 맞게 창의적 원천연구 지원

4. 사업기간 및 규모

○ 총 사업기간 : ‘09～’13(5년)

○ 지원내용 : ‘09년(430억), ’10년(535억), ‘11년(610억)

※ 연구단별 년 50억원 내외 지원, 현재 11개 연구단 운영 / ‘11년 3개 선정예정

○ 연구단계 : 2단계(2+3)

<붙임>

신기술융합형 성장동력사업 11개 융합연구단

본야	연구자	기관	과제명 (연구목표)	비고
첨단 의료 기기	지대윤	서강대	PET 영상용 방사성 의약품 원천기술 개발 (치매등 난치성 질병의 조기진단이 가능한 PET용 방사성의약품 및 자동합성장치 개발)	본부장
	유종신	기초(연)	질량분석 기반 디지털 분자진단시스템 (만성질환의 조기진단과 맞춤의학 실현을 위한 신개념 분자질량 분석기술개발)
	나종범	KAIST	실시간 응답형 고해상도 의료영상기기 개발 (실시간 영상처리 및 초음파 3차원 표준영상 구현으로 실시간 진단과 생체검사 기술개발)
나노 기반 정보 · 에너지	김창균	화학(연)	분자제어 NIT 융복합 소자 개발 (기능성 나노소재 및 소자화 기술을 융합한 신개념소자 원천기술개발)	본부장
	윤경훈	에기(연)	차세대 비실리콘계 나노박막 태양전지 원천소재 개발 (CIGS계 및 화합물 반도체 등 고효율, 초저가의 태양전지용 원천소재 개발)
	조재필	울산 과기대	플렉시블 고체형 필름전지 개발 (접을 수 있으며 안전하고 대용량 초고속 충전이 가능한 고체형 필름전지의 핵심소재 개발)
휴먼 인지 · 환경	강대임	표준(연)	인간-기계 인터페이스를 이용한 신경모방 소자 및 인지시스템 (시/청각 정보→청/시각과 촉각으로 제공하는 인터페이스 기술개발)	본부장
	송기봉	ETRI	생체 진단 가능 시각/미각 수용체 기반 센싱기술 개발 (오감세포를 직접 이용하는 센싱기술개발을 통해 알츠하이머 등 난치성 질병의 조기진단)
	배귀남	KIST	실내공간 에코청정화 기술 (미생물 등의 대기오염무질 처리를 위한 소재 및 필터를 개발하고 CO2 및 센서 원천기술개발)
바이오 제약	변영로	서울대	바이오 의약품을 위한 맞춤형 DDS 플랫폼 (단백질/펩타이드 치료제 맞춤형 DDS, 핵산치료제 맞춤형 표적지향적 DDS 기술개발)
	김정회	KAIST	융합기술 기반 신개념 집적형 생물공정기술 개발 (BT기반 NT/IT 융복합에 의해 고활성, 고안정 나노-단백질 효소, 항체 등 개발)